Overige informatie / Printerspecificaties

# Papier

> Papierspecificaties
> Afdrukgebied

| Opmerking:

Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door Epson zelf wordt geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u hiervan grote hoeveelheden aanschaft of hierop grote taken afdrukt.

## Papierspecificaties

Losse vellen:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Letter (216 x 279 mm) Half letter (139,7 x 215,9 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184,2 x 266,7 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van Epson
Dikte (voor gewoon papier) | 0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht (voor gewoon papier) | 64 g/m2 (17 lb) tot 90 g/m2 (24 lb)

Enveloppen:

Formaat | No. 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost
Dikte | 0,16 tot 0,52 mm (0,006 tot 0,02 inch)
Gewicht | 45 g/m2 (12 lb) tot 75 g/m2 (20 lb)

Indexkaarten:

Formaat | A6 (105 x 148 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 5 x 8" (127 x 203 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Self Adhesive Sheets (stickers):

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Matte Paper Heavyweight:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Fotopapier:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) 10 x 15 cm 4 x 6" (113.6 x 175.4 mm) 216 x 338 mm
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

ColorLife Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Transparencies:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Cd/dvd:

Formaat | 12 cm 8 cm

| Opmerking:

Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik papier van een betere kwaliteit als er zich problemen voordoen.

Laad geen omgekruld of gevouwen papier in de printer.

Gebruik papier onder normale condities: Temperatuur 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F) Luchtvochtigheid 40 tot 60%

EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets (stickers) dienen te worden bewaard onder de volgende condities: Temperatuur 15 tot 30 °C (59 tot 86 °F) Luchtvochtigheid 20 tot 60%

[Boven]

## Afdrukgebied

Losse vellen en indexkaarten

Normaal | Randloos

Enveloppen

Diagonale lijnen geven het afdrukgebied aan.
A: | De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
B-L: | De linkermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
B-R: | De rechtermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
C: | De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
D-L: | De linkermarge is minimaal 5,0 mm (0,20").
D-R: | De rechtermarge is minimaal 5,0 mm (0,20").
E: | De ondermarge is minimaal 20 mm (0,78") voor Windows en Mac OS 8.6 tot 9.x. De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12") voor Mac OS X.

|  | Opmerking:

Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal, kan de afdrukkwaliteit minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of kunnen deze gedeelten vegen vertonen.

[Boven]

Vorige | Volgende