Andere Informationen

# Einzelblattpapier einlegen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Einzelblattpapier in den Drucker einzulegen.

| Öffnen Sie die Papierstütze und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

| Stellen Sie sicher, dass das Papierausgabefach nach unten geklappt ist, und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

| Die Position des Ausgabefachs ändern

| Stellen Sie die linke Papierführungsschiene so ein, dass der Abstand zwischen den beiden Papierführungsschienen etwas breiter ist als das verwendete Papier.

| Fächern Sie einen Stapel Papier auf und richten Sie die Kanten durch Aufstoßen auf eine ebene Unterlage bündig zueinander aus.

| Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein, so dass es an der rechten Papierführungsschiene anliegt, und schieben Sie es in das Papierfach ein. Schieben Sie anschließend die linke Papierführungsschiene so an den Papierstapel heran, dass sie an der linken Kante des Papierstapels anliegt.

|  | Hinweis:

Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert vom Drucker ausgegeben werden kann.

Legen Sie Papier immer mit der schmalen Kante voran in das Papierfach ein.

Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel nicht über die Dreiecksmarkierung an der Papierführungsschiene herausragt.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes