Verschiedene Druckoptionen

# Doppelseitiger Druck

> Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows)
> Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Macintosh)
> Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows)
> Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Macintosh)

Es gibt zwei Arten, doppelseitig zu drucken. Die Standardform des doppelseitigen Drucks ermöglicht es, die ungeraden Seiten zuerst zu drucken. Wenn diese Seiten gedruckt sind, können sie erneut eingelegt werden, um die geraden Seiten auf der anderen Papierseite zu drucken.

Mit der Einstellung Broschüre und doppelseitigem Druck können Sie einmal gefaltete Broschüren erzeugen. Dabei werden die Seiten, die sich in der Broschüre nach dem Falten außen befinden, zuerst gedruckt. Die Innenseiten der Broschüre können gedruckt werden, nachdem das Papier wieder in den Drucker eingelegt worden ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

| Einmal gefaltete Broschüre

| : Bindungsrand

Indem Sie die Seiten 1 und 4 auf das erste Blatt, die Seiten 5 und 8 auf das zweite Blatt und die Seiten 9 und 12 auf das dritte Blatt drucken, können Sie eine Broschüre erzeugen. Sobald die Blätter wieder in das Papierfach eingelegt sind, können Sie die Seiten 2 und 3 auf die Rückseite des ersten Blatts, die Seiten 6 und 7 auf die Rückseite des zweiten Blatts und die Seiten 10 und 11 auf die Rückseite des dritten Blatts drucken. Die derart bedruckten Blätter können dann gefaltet und zu einer Broschüre geheftet werden.

| Hinweis:

Diese Option ist unter Mac OS X nicht verfügbar.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Randlos auf der Registerkarte Haupteinstellungen (Windows) oder im Dialogfenster zum Drucken (Macintosh) aktiviert ist.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn auf den Drucker über ein Netzwerk zugegriffen oder der Drucker als gemeinsam genutzter Drucker verwendet wird.

Je nach Art des Druckmediums können beim doppelseitigen Drucken Stapel von bis zu 30 Blatt in das Papierfach eingelegt werden.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete Druckmedien für doppelseitigen Druck. Sonst kann die Druckqualität schlechter ausfallen.

Je nach Druckmedium und der für das Drucken von Text und Bildern verwendeten Tintenmenge kann die Tinte auf die andere Seite des Papiers durchsickern.

Während des doppelseitigen Drucks kann die Papieroberfläche verschmieren.

## Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die ungeraden und geraden Seiten auf die beiden Seiten des jeweiligen Druckmediums zu drucken.

| Rufen Sie den Druckertreiber auf.

| Druckersoftware unter Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und nehmen Sie die Einstellungen für Qualitätsoptionen vor. Hinweise zu den Einstellungen für Qualitätsoptionen finden Sie im folgenden Abschnitt. Siehe Qualitätsoptionen

| Wählen Sie Einzelblatt als Einstellung für Quelle aus.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Druckmedium einstellen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Format vor.

| Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenayout und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck.

| Klicken Sie auf Ränder, um das Dialogfeld Ränder einzublenden.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie dann die Breite des Bindungsrands fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,3 und 3,0 cm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben.

|  | Hinweis:

Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.

| Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Seitenlayout zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Erstellen der geraden Seiten werden angezeigt, während die ungeraden Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in den Drucker leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in den Drucker aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht richtig wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bindungsränder auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papier wird nicht richtig eingezogen

| Wenn Sie das Papier wiedereingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der geraden Seiten auf Fortsetzen.

[Oben]

## Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Macintosh)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die ungeraden und geraden Seiten auf die beiden Seiten des jeweiligen Druckmediums zu drucken.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Papierformat vor.

| Wählen Sie Automatischer Einzelblatteinzug als Einstellung für Papierquelle aus.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck.

| Klicken Sie auf Ränder.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

| Legen Sie die Breite des Bindungsrands im Textfeld fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,12 und 1,18 Zoll bzw. 0,3 und 3,0 cm eingeben.

|  | Hinweis:

Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.

| Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfenster Seiteneinrichtung zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Druckmedium einstellen

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten. Anweisungen zum Erstellen der geraden Seiten werden angezeigt, während die ungeraden Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in den Drucker leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in den Drucker aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht richtig wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bindungsränder auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papier wird nicht richtig eingezogen

| Wenn Sie das Papier wiedereingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der geraden Seiten auf Fortsetzen.

[Oben]

## Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows)

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um eine gefaltete Broschüre zu erstellen, wie eingangs in diesem Abschnitt beschrieben.

| Rufen Sie den Druckertreiber auf.

| Druckersoftware unter Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und nehmen Sie die Einstellungen für Qualitätsoptionen vor. Hinweise zu den Einstellungen für Qualitätsoptionen finden Sie im folgenden Abschnitt. Siehe Qualitätsoptionen

| Wählen Sie Einzelblatt als Einstellung für Quelle aus.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Druckmedium einstellen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Format vor.

| Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenlayout und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Gefaltetes Buch.

| Klicken Sie auf Ränder, um das Dialogfeld Ränder einzublenden.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

|  | Hinweis:

Wenn Hochformat als Einstellung für Ausrichtung auf der Registerkarte Haupteinstellungen ausgewählt wurde, sind die Bindungspositionen Links und Rechts verfügbar. Die Bindungsposition Oben ist verfügbar, wenn Querformat als Ausrichtungseinstellung ausgewählt wurde.

| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie die Breite des Bindungsrands fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,3 und 3,0 cm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben. Die vorgegebene Randbreite wird an beiden Seiten der Faltung verwendet. Wenn beispielsweise ein Rand von 10 mm festgelegt wird, wird ein Rand von 20 mm eingefügt (jeweils ein Rand von 10 mm auf jeder Seite der Faltlinie).

Hochformat | Querformat

| : Faltkante

| : Ränder

| Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Seitenlayout zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Drucken der inneren Seiten werden angezeigt, während die äußeren Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in den Drucker leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in den Drucker aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht richtig wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bindungsränder auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papier wird nicht richtig eingezogen

| Wenn Sie das Papier eingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der Innenseiten auf Fortsetzen.

| Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, falten Sie die Blätter. Sie können sie dann mit einem Hefter oder einer anderen Bindung heften.

[Oben]

## Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Macintosh)

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um eine gefaltete Broschüre zu erstellen, wie eingangs in diesem Abschnitt beschrieben.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Papierformat vor.

| Wählen Sie Automatischer Einzelblatteinzug als Einstellung für Papierquelle aus.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Gefaltetes Buch.

| Klicken Sie auf Ränder.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

|  | Hinweis:

Wenn Hochformat als Einstellung für Ausrichtung im Dialogfenster Seite einrichten ausgewählt wurde, sind die Bindungspositionen Links und Rechts verfügbar. Die Bindungsposition Oben ist verfügbar, wenn Querformat als Ausrichtungseinstellung ausgewählt wurde.

| Legen Sie die Breite des Bindungsrands im Textfeld fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,12 und 1,18 Zoll bzw. 0,3 und 3,0 cm eingeben. Dieser Rand wird auf beiden Seiten der Faltung verwendet. Wenn beispielsweise ein Rand von 10 mm festgelegt wird, wird ein Rand von 20 mm eingefügt (jeweils ein Rand von 10 mm auf jeder Seite der Faltlinie).

Hochformat | Querformat

| : Faltkante

| : Ränder

| Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfenster Seiteneinrichtung zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Druckmedium einstellen

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten. Anweisungen zum Drucken der inneren Seiten werden angezeigt, während die äußeren Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in den Drucker leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in den Drucker aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht richtig wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bindungsränder auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papier wird nicht richtig eingezogen

| Wenn Sie das Papier eingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der Innenseiten auf Fortsetzen.

| Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, falten Sie die Blätter. Sie können sie dann mit einem Hefter oder einer anderen Bindung heften.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes