Andere Informationen

# Exif Print und PRINT Image Matching

> Wirksamkeit
> Verwendung

Exif Version 2.2 (auch bezeichnet als Exif Print, ein internationaler Standard für Digitalkameras) und PRINT Image Matching ermöglichen das Drucken von Fotos in hoher Qualität unter Verwendung einer Digitalkamera und eines Druckers, die diese Funktionen unterstützen.

| Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, EPSON Photo Quicker zu verwenden, wenn Sie mit der Funktion Exif Print oder PRINT Image Matching arbeiten.

## Wirksamkeit

### Exif Print

Beim Fotografieren mit einer Exif Print-kompatiblen Digitalkamera werden Informationen zu Kameraeinstellungen und Bildbedingungen in die Fotodaten eingebettet. Zu diesen Informationen gehören unter anderem Belichtungsmodus, Weißbalance, Verstärkungsregelung, Kontrast, Sättigung und Schärfe. Der Drucker korrigiert und verbessert die Fotodaten unter Anwendung dieser Informationen und druckt ein Bild, das der Originalaufnahme der Digitalkamera sehr nahe kommt.

#### Ausdruck ohne Exif Print

#### Ausdruck mit Exif Print

Wenn ExifPrint-Daten in den Fotodaten eingebettet sind, wird das Bild vom Drucker entsprechend angepasst und gedruckt.

| Hinweis:

Die obigen Bilder sind Beispiele. Die Druckergebnisse sind vom Drucker abhängig.

### PRINT Image Matching

PRINT Image Matching versetzt die Digitalkamera in die Lage, den Druckvorgang zu steuern, so dass die besonderen Eigenschaften der Kamera in den gedruckten Bildern zum Ausdruck kommen. Beim Fotografieren mit einer mit PRINT Image Matching kompatiblen Digitalkamera werden Druckbefehl-Informationen der Kamera in die Fotodaten eingebettet. Der Druckbefehl gibt dann vor, wie der Drucker Farben und Details auf der Grundlage von Informationen, die im Moment der Fotoaufnahme gespeichert wurden, korrigieren soll. Einstellungen der Digitalkamera, aus denen sich der Druckbefehl zusammensetzt, umfassen u.a. Gammawert, Farbraum, Farbbalance, Schattenniveau, Kontrast und Helligkeit. Ein Drucker mit PRINT Image Matching ist in der Lage, diese Befehle zu verarbeiten und die Charakteristika der mit der Digitalkamera aufgenommenen Fotos originalgetreu wiederzugeben.

#### Ausdruck ohne PRINT Image Matching

#### Ausdruck mit PRINT Image Matching

Wenn PRINT Image Matching-Daten in die Fotodaten eingebettet sind, wird das Bild vom Drucker entsprechend angepasst und gedruckt.

| Hinweis:

Die obigen Bilder sind Beispiele. Die Druckergebnisse sind von der Digitalkamera abhängig.

Nähere Informationen zur Verwendung von Geräten, die mit der Funktion PRINT Image Matching ausgerüstet sind, finden Sie in der Dokumentation zu diesen Geräten.

Erfragen Sie beim Hersteller des jeweiligen Eingabegeräts, ob das Gerät mit PRINT Image Matching ausgerüstet ist.

Bei EPSON PhotoQuicker kann der Anwender entscheiden, ob die Funktion PRINT Image Matching verwendet werden soll.

Wenn EPSON PhotoQuicker nicht verwendet und der Druckvorgang über eine allgemeine Bildbearbeitungssoftware, die PRINT Image Matching nicht unterstützt, ausgeführt wird, kann die Funktion PRINT Image Matching nicht verwendet werden.

[Oben]

## Verwendung

Fotografieren Sie mit einer mit Exif Print und/oder PRINT Image Matching kompatiblen Digitalkamera und drucken Sie die Fotosdann mit EPSON PhotoQuicker aus. EPSON PhotoQuicker ist auf der Software-CD-ROM enthalten.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes