Ajustes del software de la impresora / Para Windows

# Definir ajustes en el menú Principal

> Definición de los ajustes básicos
> Definición de los ajustes de Más opciones

En el menú Principal, puede configurar los ajustes de Calidad, Opciones del papel, Opciones de impresión, Orientación y Más opciones, así como consultar los niveles de tinta en el menú Principal. Consulte, más abajo, la sección correspondiente.

## Definición de los ajustes básicos

### Calidad

Puede elegir uno de los siguientes tipos de calidad.

Borrador | Para la impresión económica a gran velocidad.
Texto | Para la impresión de texto estándar con una calidad media.
Texto e imagen | Para la impresión de gráficos y texto estándar de alta calidad.
Foto | Para la impresión fotográfica de alta calidad.
Foto superior | Para la impresión fotográfica de calidad superior.
Definido por el usuario (su nombre exclusivo) | Si ha creado ajustes personalizados y luego selecciona uno en el menú Más opciones, se visualizará como un icono.

### Opciones del papel

Origen | Seleccione Hoja si desea imprimir en papel normal. Seleccione Rollo si desea imprimir en rollo de papel. Seleccione Manual si desea imprimir en un CD/DVD o en matte board.
Sin márgenes | Seleccione esta casilla de verificación cuando desee imprimir sin márgenes. Con esta función, puede imprimir hasta los cuatro bordes del papel. Consulte Impresión sin márgenes
Tipo | Seleccione el ajuste de Tipo correspondiente al soporte cargado en la impresora. El ajuste Tipo determina qué otros ajustes estarán disponibles, por lo que éste debería ser el primer ajuste que defina. Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista Ajustes de tipo de papel.
| Ajustes de Tipo papel
Tamaño | Seleccione el tamaño del papel que desee utilizar. También puede añadir un tamaño de papel personalizado. Si desea agregar su propio ajuste de tamaño de papel, consulte la siguiente sección.
| Crear tamaños de papel definidos por el usuario en Windows.
Modo Banner | Seleccione este modo cuando vaya a imprimir datos de varias páginas de forma continua y no como páginas individuales. Cuando está seleccionado, la casilla de verificación Ahorrar rollo de papel está disponible.
Modo Hojas sueltas | Seleccione este modo cuando vaya a imprimir datos de varias páginas como páginas individuales de forma no continua. Cuando está seleccionado, se muestra la casilla de verificación Imprimir marco de página.
Ahorrar rollo de papel | Seleccione esta casilla de verificación cuando desee ahorrar rollo de papel. Cuando está seleccionada, la impresora no avanzará la parte en blanco de la última página del documento.
Imprimir marco de página | Seleccione esta casilla de verificación si desea imprimir una línea en el rollo de papel entre las páginas de un documento de varias páginas para indicar por dónde hay que cortar el papel. Esta función es conveniente cuando no está claro dónde están los saltos de página.

### Opciones de impresión

#### PhotoEnhance

Este modo aplica ajustes de corrección de la imagen diseñados especialmente para las fotografías escaneadas o capturadas digitalmente.

#### Satinado

Selecciona cómo imprimir con la tinta que da el mejor resultado con el satinado. Si se selecciona Optimizador de satinado, se puede mejorar la calidad de impresión cuando se imprime en papel normal o en papel fotográfico. Puede seleccionar los siguientes modos:

Activado | Imprime los datos de imagen y de texto con la tinta del optimizador de satinado.
Desactivado | Imprime con tintas que no son del optimizador de satinado.
Activado (automático) | Imprime los datos de imagen con la tinta del optimizador de satinado.
Activado (completo) | Imprime toda el área imprimible de la página con la tinta del optimizador de satinado.

#### Invertir orden

Le permite imprimir los documentos con el orden invertido, empezando por la última página.

#### Previsualizar documento

Le permite ver una previsualización del documento antes de imprimirlo.

Cuando envíe un trabajo de impresión a la impresora, se abrirá la ventana Previsualización impresión, donde puede realizar modificaciones antes de imprimir.

La barra de herramientas de Previsualización de impresión contiene varios iconos que sirven para realizar las siguientes funciones.

Icono | Nombre del botón | Función
| Arrastrar y soltar | Haga clic en este botón para seleccionar y desplazar marcas de fondo.
| Zoom | Haga clic en este botón para ampliar o reducir el tamaño de la página previsualizada.
| Ajustar a la pantalla | Haga clic en este botón para cambiar la escala de la página previsualizada de forma que se adapte al tamaño de la ventana. Es útil cuando desee ver toda la página a la vez.
| Zoom máximo | Haga clic en este botón para mostrar la página previsualizada con la máxima ampliación posible.
| Área imprimible activada/ desactivada | Haga clic en este botón para visualizar u ocultar las líneas que delimitan el área imprimible. La impresora no puede imprimir nada de lo que esté fuera de los límites del área.
| Marca de fondo | Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Marca de fondo, que permite añadir marcas de fondo al documento y modificar los ajustes de las marcas de fondo ya creadas.
| Recuperar los ajustes de marca de fondo | Haga clic en este botón si desea recuperar todos los ajustes de marca de fondo que figuraban en el cuadro de diálogo Previsualización impresión EPSON la primera vez que lo abrió.
| Página anterior | Haga clic en este botón para ver la página anterior a la previsualizada.
| Página siguiente | Haga clic en este botón para mostrar la página siguiente del documento.

Otras operaciones que puede realizar en el documento previsualizado:

- Seleccionar y previsualizar páginas individuales.

- Reducir o aumentar el tamaño de la ventana de previsualización.

- Ampliar el documento previsualizado. Haga clic en la opción Ampliar del menú Ver para abrir la ventana Ampliar, que amplía el área del documento previsualizado delimitada por el recuadro rojo. Para cambiar la parte ampliada del documento, arrastre el recuadro rojo.

- Ver las páginas individuales que componen un póster. La ventana Póster se abre automáticamente al enviar un trabajo de impresión mientras está seleccionada la opción Impresión de pósters del ajuste Multi páginas del menú Composición. En esta ventana, verá los paneles que componen el póster. También puede abrir este cuadro de diálogo haciendo clic en la opción Póster del menú Ver.

- Aplicar marcas de fondo. La marca de fondo seleccionada aparecerá en la imagen previsualizada.
  Consulte Impresión de marcas de fondo

- Especifique qué páginas del documento desea imprimir. Si desea agregar o eliminar una página, seleccione el icono de la página en la lista situada en el lado izquierdo de la ventana de previsualización. Después, agréguela o bórrela mediante los comandos del menú Opciones de impresión.

Después de previsualizar el documento, haga clic en Imprimir si desea imprimir el documento o haga clic en Cancelar para cancelar la impresión.

### Orientación

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u Horizontal.

### Mostrar ajustes

Si hace clic en Mostrar ajustes, se visualizará la ventana Ajuste actual. Si desea ocultar la ventana, haga clic en Ocultar ajustes, en el menú Principal, o en Cerrar en la ventana Ajuste actual.

### Por defecto

Haga clic en el botón Por defecto si desea recuperar la configuración predeterminada de fábrica.

### Más opciones

Visualiza el menú Más opciones.

[Arriba]

## Definición de los ajustes de Más opciones

Los ajustes del cuadro de diálogo Más opciones le proporcionan un control completo sobre el entorno de impresión. Utilice estos ajustes para experimentar con nuevas ideas de impresión o para definir varios ajustes de impresión y así adaptarlos a sus necesidades personales. Cuando esté satisfecho con los nuevos ajustes, puede darles un nombre y añadirlos a la lista de Ajustes personalizados.

| Nota:

Se recomienda que configuren estos ajustes avanzados únicamente los usuarios experimentados. Unos ajustes incorrectos pueden reducir la velocidad o la calidad de impresión.

Las pantallas mostradas en este procedimiento son de Windows XP. Las pantallas de Windows Me, 98 y 2000 pueden ser algo distintas.

Es posible que haya algunos ajustes desactivados, según los ajustes de Origen papel, Tipo papel y Resolución definidos.

La función PhotoEnhance sólo afecta a las imágenes, no a textos ni a gráficos. Por ejemplo, si ha elegido Monocromático en la lista Tono (disponible cuando está seleccionado PhotoEnhance), sólo se imprimirán en monocromo las imágenes de un documento. El texto y los gráficos en color del mismo documento se imprimirán en color.

Para abrir el menú Más opciones, haga clic en Más opciones en el menú Principal. Si aparece el siguiente cuadro de diálogo Nota, haga clic en Continuar.

### Opciones de papel y calidad

Origen | Seleccione Hoja si desea imprimir en papel normal. Seleccione Rollo si desea imprimir en rollo de papel. Seleccione Manual si desea imprimir en un CD/DVD o en matte board.
Sin márgenes | Seleccione esta casilla de verificación cuando desee imprimir sin márgenes. Con esta función, puede imprimir hasta los cuatro bordes del papel. Consulte Impresión sin márgenes
Tipo | Seleccione el ajuste de Tipo correspondiente al soporte cargado en la impresora. Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista Ajustes de tipo de papel.
| Ajustes de Tipo papel
Nota: La disponibilidad del ajuste Resolución depende del ajuste de Tipo papel configurado. Por lo tanto, configure el ajuste de Tipo papel antes de configurar la Resolución.
Resolución | Seleccione la resolución deseada en la lista.
Tamaño | Seleccione el tamaño del papel que desee utilizar. También puede añadir un tamaño de papel personalizado. Si desea agregar su propio ajuste de tamaño de papel, consulte la siguiente sección.
| Crear tamaños de papel definidos por el usuario en Windows.

### Orientación

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u Horizontal.

### Opciones de impresión

Invertir orden | Le permite imprimir los documentos hacia atrás, empezando por la última página.
Satinado | Selecciona cómo se imprime con la tinta que da el mejor resultado con el satinado. Si se selecciona Optimizador de satinado, se puede mejorar la calidad de impresión cuando se imprime en papel normal o en papel fotográfico. Puede seleccionar los siguientes modos: Activado: Imprime los datos de imagen y de texto con la tinta del optimizador de satinado. Desactivado: Imprime con tintas que no son del optimizador de satinado. Activado (automático): Imprime los datos de imagen con la tinta del optimizador de satinado. Activado (completo): Imprime toda el área imprimible de la página con la tinta del optimizador de satinado.
Bidireccional | Hace que la impresora imprima en los dos sentidos: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El modo Bidireccional permite una impresión más rápida, pero de menor calidad.
Escala de grises | Imprime en blanco y negro.
Súper entrelazado | La impresión es más detallada, pero tarda más. Este ajuste está disponible cuando Foto RPM es el ajuste seleccionado de Resolución en Opciones de papel y calidad.
Suavizado | Mejora la calidad de la impresión de imágenes de baja resolución gracias a que suaviza los bordes y las líneas desiguales. Este ajuste no afecta a las imágenes de alta resolución ni al texto.
Previsualizar documento | Muestra una previsualización de su documento antes de imprimirlo.

### Color

#### Ajuste color

Utilícelo con los métodos de correspondencia de colores y de mejora de imagen que ofrece el controlador de la impresora. Cuando se selecciona Ajuste color, aparecen más ajustes bajo Color, que le permiten seleccionar una opción de Modo color y ajustar los controles deslizantes de Realce de color.

Gama | Permite controlar el contraste de la imagen mediante la modificación de los semitonos y los grises de nivel medio.
Modo color | EPSON Standard: Consigue una impresión que reproduce con gran fidelidad los datos originales. Diagramas y gráficos: Intensifica los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Utilice este ajuste para diagramas y gráficos. Vivo EPSON: A partir de sus datos, perfecciona el equilibrio de color para obtener una impresión óptima. Es el ajuste recomendado para la mayoría de los trabajos de impresión.
Barras de desplazamiento | Las barras de desplazamiento de Realce de color permiten configurar las opciones dentro de un intervalo comprendido entre -25% y +25%. Encontrará más detalles sobre las opciones en la Ayuda del controlador de la impresora.

#### PhotoEnhance

Este modo ofrece varias opciones de corrección de imagen que se pueden aplicar a las fotografías antes de imprimirlas. PhotoEnhance no afecta a los datos originales.

| Nota:

Este modo sólo está disponible si se imprimen datos de colores de 16, 24 ó 32 bits.

Si imprime con PhotoEnhance seleccionado, la impresión puede tardar más, dependiendo de su sistema informático y de la cantidad de datos que contenga la imagen.

#### Tono:

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Normal | Aplica al documento el ajuste de tono estándar de EPSON.
Intenso | Imprime con alto contraste, lo que aumenta la nitidez de la imagen impresa.
Vivo | Intensifica los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen.
Sepia | Aplica un tono sepia a las fotografías.
Monocromo | Imprime la imagen sólo en blanco y negro.
Ninguno | No realiza ningún ajuste del tono en el documento.

#### Efecto:

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Definición | Intensifica toda la imagen, particularmente las siluetas.
Difuminado | Hace que sus fotografías den la impresión de haber sido tomadas con un objetivo de enfoque suave.
Lienzo | Hace que la imagen parezca un cuadro pintado sobre un lienzo.
Pergamino | Hace que la imagen parezca impresa sobre un pergamino.
Ninguno | No aplica ningún efecto en el documento.

Si selecciona PhotoEnhance, también estará disponible la casilla de verificación Corrección para cámara digital. Seleccione esta casilla de verificación cuando vaya a imprimir fotografías tomadas con una cámara digital, y dará a sus imágenes impresas el aspecto suave y natural que tienen las fotografías tomadas con una cámara normal.

#### ICM

Este método ajusta automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores de la pantalla. ICM son las siglas de "Image Color Matching" ("correspondencia de color de la imagen").

Si selecciona ICM, también estará disponible la casilla de verificación Sin ajuste de color. Este ajuste no suele ser recomendable, porque no permite que el controlador de la impresora perfeccione o ajuste el color. Utilice este ajuste únicamente cuando cree un perfil de color nuevo o si los otros ajustes de Modo no producen impresiones satisfactorias.

### Guardar ajustes

Si desea guardar sus ajustes en la lista Ajustes personales, haga clic en Guardar ajustes. Se visualizará el cuadro de diálogo Ajustes personalizados.

Escriba un nombre exclusivo para sus ajustes en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar. El nombre puede constar, como máximo, de 16 letras y números en total. También puede utilizar un máximo de 8 caracteres de dos bytes, pero es posible que no aparezcan correctamente en la pantalla, según la configuración de su sistema operativo. Su ajuste se añadirá a la lista Ajustes personales del menú Más opciones. Puede guardar hasta 10 ajustes personalizados.

Después de guardarlos, se seleccionará el último ajuste personalizado en el menú Más opciones y en la opción Calidad del menú Básico. Si desea elegir otro ajuste personalizado, selecciónelo en la lista Ajustes personales del menú Más opciones. Otra alternativa es hacer clic en el icono que muestre el nombre del ajuste personalizado actual en la opción Calidad del menú Básico y seleccionar el ajuste personalizado deseado en la lista que aparece.

Si cambia un ajuste mientras un ajuste personalizado está seleccionado en la lista Ajustes personales, la selección de la lista volverá a Ajustes personales y la elección definida por el usuario de la opción Calidad del menú Básico pasará a ser Usuario. El ajuste personal que antes estaba seleccionado no se verá afectado por el cambio y seguirá en la lista. Si desea recuperar su ajuste personalizado, selecciónelo en la lista Ajustes personales del menú Más opciones, o bien haga clic en el icono Usuario situado bajo Calidad en el menú Básico y selecciónelo en la lista que aparece.

Si desea borrar un ajuste de la lista Ajustes personales, selecciónelo en el cuadro de diálogo Ajustes personalizados y haga clic en Borrar. Si borra un ajuste que estaba activo o que era el único ajuste personalizado, la selección de la lista Ajustes personales volverá a Ajustes personales y la elección definida por el usuario de la opción Calidad del menú Básico pasará a ser Usuario. Si desea activar un ajuste personalizado, selecciónelo en la lista Ajustes personales del menú Más opciones, o bien haga clic en el icono Usuario situado bajo Calidad en el menú Básico y selecciónelo en la lista que aparece.

#### Mostrar esta ventana primero

Visualiza primero el menú Más opciones cuando se accede al menú Principal del software de la impresora.

#### Por defecto

Haga clic en el botón Por defecto si desea recuperar la configuración predeterminada de fábrica.

#### Básico

Visualiza el menú Básico.

[Arriba]

Anterior | Siguiente