Ajustes del software de la impresora / Para Mac OS 8.6 a 9.x

# Cuadro de diálogo Imprimir

> Ajustes básicos
> Más ajustes
> Ajuste de la hora de impresión
> Previsualización de la impresión
> Almacenamiento de datos de spool como un archivo

## Ajustes básicos

### Copias

Escriba el número de copias que desee imprimir en el cuadro de texto Copias.

### Páginas

Elija entre Todo y De-a. Si selecciona el ajuste De--a, introduzca el intervalo de páginas deseado en los cuadros de texto De y a.

### Tipo papel

Determina qué otros ajustes estarán disponibles, por lo que éste debería ser el primer ajuste que defina.

Seleccione el ajuste de Tipo papel correspondiente al papel cargado en la impresora. Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista Ajustes de tipo de papel.

| Ajustes de Tipo papel

### Color

Color | Para imprimir en color.
Escala de grises | Para imprimir en blanco y negro.

### Modo

Las opciones de Modo le ofrecen tres niveles de ajuste del software de la impresora, tal y como se explica a continuación.

Automático | Es la forma más rápida y sencilla de empezar a imprimir. Consulte Modo Automático
PhotoEnhance | Permite elegir entre varios ajustes de corrección de imagen especialmente diseñados para fotografías. Consulte Modo PhotoEnhance
Predefinido | Permite elegir entre los ajustes de una lista de sus ajustes personalizados adaptados al tipo de documento que desee imprimir. Cuando está seleccionado el modo Predefinido, el botón Más ajustes estará disponible, lo que le permitirá acceder al cuadro de diálogo Más ajustes. Consulte Modo Predefinido

#### Modo Automático

Si está seleccionado el modo Automático, el software de la impresora se ocupará de los ajustes detallados acordes a los ajustes de Tipo papel y Color actuales.

| Nota:

Según el soporte seleccionado en la lista Tipo papel (mientras está seleccionado Automático), se visualizará un control deslizante a la derecha de las opciones de Modo que le permitirá elegir entre Calidad, Rápido y un nivel intermedio. Siempre que la calidad de la impresión sea más importante que la velocidad, seleccione Calidad.

#### Modo PhotoEnhance

El modo PhotoEnhance ofrece varios ajustes de corrección de imagen que pueden aplicarse a sus fotografías antes de imprimirlas. PhotoEnhance no afecta a los datos originales.

| Nota:

Este modo sólo está disponible si se imprimen datos de colores de 32 bits.

Si imprime con PhotoEnhance seleccionado, la impresión puede tardar más, dependiendo de su sistema informático y de la cantidad de datos que contenga la imagen.

#### Tono:

Puede elegir entre los siguientes ajustes.

Estándar | Ofrece la corrección de imagen estándar que se utiliza en la mayoría de las fotografías. Pruebe primero con este ajuste.
Personas | Idóneo para las fotografías en las que aparece gente..
Naturaleza | Idóneo para las fotografías de exteriores tales como montañas, el cielo o el mar.
Difuminado | Hace que sus fotos den la impresión de haber sido tomadas con un objetivo de enfoque suave.
Sepia | Aplica un tono sepia a las fotografías.

Si selecciona PhotoEnhance, también estará disponible la casilla de verificación Corrección para cámara digital. Seleccione esta casilla de verificación cuando vaya a imprimir fotografías tomadas con una cámara digital, y dará a sus imágenes impresas el aspecto suave y natural que tienen las fotografías tomadas con una cámara normal.

#### Modo Predefinido

Personalizados, ajustes

Puede seleccionar sus ajustes personalizados en la lista.

Más ajustes

Puede crear y guardar sus propios ajustes personalizados.
Consulte Más ajustes

Al seleccionar un ajuste predefinido, automáticamente se definen otros ajustes tales como Resolución y Color. Las modificaciones de estos ajustes aparecen en la parte izquierda del cuadro de diálogo Imprimir.

Siga estos pasos para seleccionar un ajuste personalizado.

| Confirme que los ajustes Tipo papel y Color del cuadro de diálogo Imprimir son correctos.

| Seleccione Predefinido. De esta forma, se activa la lista Ajustes personalizados a la derecha de los ajustes de Modo.

| En la lista Ajustes personalizados, seleccione el ajuste más adecuado para el tipo de documento o de imagen que desee imprimir.

[Arriba]

## Más ajustes

Los ajustes del cuadro de diálogo Más ajustes le proporcionan un control completo sobre el entorno de impresión. Utilice estos ajustes para experimentar con nuevas ideas de impresión o para definir varios ajustes de impresión y así adaptarlos a sus necesidades personales. Cuando esté satisfecho con los nuevos ajustes, puede darles un nombre y añadirlos a la lista de Ajustes personalizados del cuadro de diálogo Imprimir.

Para abrir el cuadro de diálogo Más ajustes, seleccione Predefinido y haga clic en Más ajustes.

| Nota:

La función PhotoEnhance sólo afecta a las imágenes, no a textos ni a gráficos. Por ejemplo, si ha seleccionado Monocromático en la lista Tono (disponible cuando está seleccionado PhotoEnhance4), sólo se imprimirán en monocromo las imágenes de un documento. El texto y los gráficos en color del mismo documento se imprimirán en color.

Es posible que haya algunos ajustes desactivados, según los ajustes de Tipo papel, Color y Resolución definidos.

### Tipo papel

Determina qué otros ajustes estarán disponibles, por lo que éste debería ser el primer ajuste que defina.

Seleccione el ajuste de Tipo papel correspondiente al papel cargado en la impresora. Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista Ajustes de tipo de papel.

| Ajustes de Tipo papel

### Color

Color | Para imprimir en color.
Escala de grises | Para imprimir en blanco y negro.

### Resolución

Seleccione el ajuste deseado en la lista Resolución.

| Nota:

La disponibilidad del ajuste Resolución depende del ajuste de Tipo papel configurado. Por lo tanto, configure el ajuste de Tipo papel antes de configurar la Resolución.

### Alta velocidad

Este ajuste hace que la impresora imprima en los dos sentidos: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El modo Alta velocidad permite una impresión más rápida, pero de menor calidad.

### Espejo

Imprime la imagen simétrica, como si se reflejara en un espejo. El texto y los gráficos aparecerán al revés.

### Suavizado

Mejora la calidad de la impresión de imágenes de baja resolución gracias a que suaviza los bordes y las líneas desiguales. Este ajuste no afecta a las imágenes de alta resolución ni al texto.

### Optimizador de satinado

Selecciona cómo se imprime con la tinta que da el mejor resultado con el satinado. Cuando se selecciona Optimizador de satinado, se puede mejorar la calidad de impresión cuando se imprime en papel normal o en papel fotográfico. Puede seleccionar los siguientes modos:

Activado | Imprime los datos de imagen y de texto con la tinta del optimizador de satinado.
Desactivado | Imprime con tintas que no son del optimizador de satinado.
Activado (automático) | Imprime los datos de imagen con la tinta del optimizador de satinado.
Activado (completo) | Imprime toda el área imprimible de la página con la tinta del optimizador de satinado.

### Papel grueso y sobres

Ajusta la distancia entre el rodillo y el cabezal de impresión. Seleccione esta casilla de verificación si los soportes rozan con el rodillo durante la impresión.

### Color

#### Ajuste color

Utilícelo con los métodos de correspondencia de colores y de mejora de imagen que ofrece el controlador de la impresora. Cuando se selecciona Ajuste color, aparecen más ajustes bajo Color, que le permiten seleccionar una opción de Modo y ajustar los controles deslizantes de Realce de color.

Gama | Permite controlar el contraste de la imagen mediante la modificación de los semitonos y los grises de nivel medio. Nota: Esta opción sólo aparece cuando está seleccionado Ajuste color.
Modo | Vivo EPSON: A partir de sus datos, perfecciona el equilibrio de color para obtener una impresión óptima. Este es el ajuste recomendado para la mayoría de los trabajos de impresión. EPSON Standard: Consigue una impresión que reproduce con gran fidelidad los datos originales.
Barras de desplazamiento | Las barras de desplazamiento de Ajuste color permiten configurar las opciones dentro de un intervalo comprendido entre -25% y +25%. Encontrará más detalles sobre las opciones en la Ayuda del controlador de la impresora.

#### PhotoEnhance4

Este modo ofrece varias opciones de corrección de imagen que puede aplicar a las fotografías antes de imprimirlas. PhotoEnhance no afecta a los datos originales.

| Nota:

Este modo sólo está disponible si se imprimen datos de colores de 16, 24 ó 32 bits.

Si imprime con PhotoEnhance4 seleccionado, la impresión puede tardar más, dependiendo de su sistema informático y de la cantidad de datos que contenga la imagen.

#### Tono:

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Normal | Aplica al documento el ajuste de tono estándar de Epson.
Saturado | Imprime con alto contraste, lo que aumenta la nitidez de la imagen impresa.
Vivo | Intensifica los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Utilice este ajuste para el material gráfico destinado a presentaciones: cuadros y gráficos, por ejemplo.
Sepia | Aplica un tono sepia a las fotografías.
Monocromo | Imprime la imagen sólo en blanco y negro.

#### Efecto:

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Definición | Intensifica toda la imagen, particularmente las siluetas.
Difuminado | Hace que sus fotografías den la impresión de haber sido tomadas con un objetivo de enfoque suave.
Lienzo | Hace que la imagen parezca un cuadro pintado sobre un lienzo.
Pergamino | Hace que la imagen parezca impresa sobre un pergamino.

Si selecciona PhotoEnhance4, también estará disponible la casilla de verificación Corrección para cámara digital. Seleccione esta casilla de verificación cuando vaya a imprimir fotografías tomadas con una cámara digital, y dará a sus imágenes impresas el aspecto suave y natural que tienen las fotografías tomadas con una cámara normal.

#### ColorSync

Este modo ajusta automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores del monitor. Al seleccionar ColorSync, aparecen los dos menús siguientes.

#### Perfil:

Realiza la correspondencia entre los colores de la impresión y los que aparecen en el monitor según la información almacenada en el perfil seleccionado. Estándar EPSON es un perfil personalizado diseñado para su impresora.

#### Tipo render:

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Perceptual | La opción más utilizada para reproducir fotografías.
Saturación | La mejor opción para reproducir imágenes vivas. Utilice este ajuste para el material gráfico destinado a presentaciones: cuadros y gráficos, por ejemplo.
Colorimétrico | La opción ideal cuando lo más importante es la correspondencia exacta entre colores. Este modo ajusta automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores del monitor. Utilice este ajuste para imprimir elementos como el logotipo de una empresa.

#### Sin ajuste de color

Este ajuste imprime sin ningún ajuste de color.

### Guardar ajustes

Si desea guardar sus ajustes en la lista Ajustes personalizados, haga clic en Guardar ajustes en el cuadro de diálogo Más ajustes. Se visualizará el cuadro de diálogo Ajustes personalizados.

Escriba un nombre exclusivo para sus ajustes en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar. El nombre puede constar, como máximo, de 16 letras y números en total. También puede utilizar un máximo de 8 caracteres de dos bytes, pero es posible que no aparezcan correctamente en la pantalla, según la configuración de su sistema operativo. Su ajuste se añadirá a la lista Ajustes personalizados, y estará seleccionado el ajuste personalizado más reciente. Puede guardar hasta 100 ajustes personalizados.

Si desea borrar un ajuste de la lista Ajustes personalizados, selecciónelo en el cuadro de diálogo Ajustes personalizados y haga clic en Eliminar.

### Uso de los ajustes que ha guardado

Si desea utilizar los ajustes que haya guardado, seleccione el modo Predefinido en el cuadro de diálogo Imprimir y seleccione su ajuste en la lista Ajustes personalizados.

Si cambia los ajustes de Tipo papel, de Color u otro ajuste de menú Más ajustes y luego hace clic en OK mientras está seleccionado uno de sus ajustes en la lista Ajustes personalizados del menú Básico, la selección mostrada en la lista volverá a los Ajustes personalizados. El ajuste personal que antes estaba seleccionado no se verá afectado por el cambio y seguirá en la lista. Si desea recuperar su ajuste personalizado, vuelva a seleccionarlo en la lista Ajustes personalizados.

Si elimina un ajuste personalizado mientras está activo o si era el único ajuste personalizado, la selección de la lista Ajustes personalizados del menú Básico volverá a Ajustes personalizados. Si desea activar otro ajuste personalizado, selecciónelo en la lista Ajustes personalizados.

[Arriba]

## Ajuste de la hora de impresión

Puede especificar la hora en la que desee que se empiece a imprimir el documento. Siga estos pasos.

| Haga clic en el icono Impresión background del cuadro de diálogo Imprimir.

| Configure el ajuste de Impresión background deseado.

| Seleccione Urgente, Normal, Imprimir en o Mantener como ajuste de Tiempo de impresión.

> Si selecciona Imprimir en, use las flechas contiguas a los cuadros de fecha y hora para especificar cuándo desea imprimir el documento.

|  | Nota:

Compruebe que el ordenador y la impresora estén activados en la fecha y hora especificadas.

| Haga clic en OK. Se cerrará el cuadro de diálogo Impresión background.

| En el cuadro de diálogo Imprimir, confirme que los ajustes de impresión son los deseados y luego haga clic en Imprimir.

| Nota:

Puede revisar o cambiar la prioridad de los trabajos de impresión mediante la utilidad EPSON MonitorIV. Consulte Con EPSON MonitorIV

[Arriba]

## Previsualización de la impresión

La función Previsualizar permite ver el aspecto del documento antes de imprimirlo. Siga estos pasos para previsualizar un documento.

| Configure los ajustes del controlador de la impresora.

| Haga clic en el icono Previo del cuadro de diálogo Imprimir. El botón Imprimir se transformará en el botón Previo.

|  | Nota:

Utilice el icono Previo si desea alternar entre los modos Imprimir , Previo y Guardar archivo . Haga clic en el icono para seleccionar el modo deseado, y haga clic en el botón situado a la derecha del icono para utilizar el modo seleccionado. Consulte Almacenamiento de datos de spool como un archivo

| Haga clic en el botón Previo. Se abrirá el cuadro de diálogo Previsualizar, mostrando una previsualización del documento.

> Este cuadro de diálogo contiene varios iconos que sirven para realizar las siguientes funciones.

Icono | Nombre del botón | Función
| Editar marca de fondo | Haga clic en este botón para seleccionar, desplazar y cambiar de tamaño las marcas de fondo.
| Zoom | Haga clic en este botón para ampliar o reducir el tamaño de la página previsualizada.
| Mostrar/Ocultar área imprimible | Haga clic en este botón para visualizar u ocultar las líneas que delimitan el área imprimible. La impresora no puede imprimir nada de lo que esté fuera de los límites de este área.
| Mostrar/Ocultar Editar marca de fondo | Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de edición de marcas de fondo, que permite añadir marcas de fondo al documento y modificar los ajustes de las ya creadas.
| Añadir página | Haga clic en este botón para añadir o eliminar las páginas seleccionadas de la lista de las páginas que se van a imprimir.
| Borrar página

| Cuando esté satisfecho con la imagen previsualizada, haga clic en Imprimir.

> Si no está satisfecho con el aspecto de la imagen, haga clic en Cancelar. Los cuadros de diálogo Previo e Imprimir se cerrarán conservando la configuración de impresión actual. Si desea modificar los ajustes de impresión, vuelva a abrir el cuadro de diálogo Imprimir.

[Arriba]

## Almacenamiento de datos de spool como un archivo

Puede guardar los datos de spool en un archivo mediante el icono Guardar archivo situado en el cuadro de diálogo Imprimir. Esta función le permite utilizar los datos de spool guardados para imprimir el documento más adelante con sólo hacer doble clic en el archivo guardado. Siga estos pasos.

| Nota:

Utilice el icono Previo si desea alternar entre los modos Imprimir , Previo y Guardar archivo . Haga clic en el icono para seleccionar el modo que desee, y haga clic en el botón situado a la derecha del icono para utilizar el modo seleccionado.

| Configure los ajustes del controlador de la impresora.

| Haga clic varias veces en el icono Previo del cuadro de diálogo Imprimir hasta que el botón Imprimir se convierta en el botón Grabar arch.

| Haga clic en el botón Grabar arch. Se visualizará el siguiente cuadro de diálogo.

| Seleccione la ubicación en la que desee guardar el archivo, escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Guardar como y haga clic en Guardar.

| Cuando quiera imprimir el documento, haga doble clic en el archivo para abrir EPSON MonitorIV, asegúrese de seleccionar el documento correcto y haga clic en el botón Reanudar para enviar los datos a la impresora.

[Arriba]

Anterior | Siguiente