Más información / Especificaciones de la impresora

# Papel

> Especificaciones del papel
> Área imprimible

| Nota:

Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel concretos, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

## Especificaciones del papel

Hojas sueltas:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Carta (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 5 x 7 pulg. (127 x 178 mm) 3 x 3,5 pulg. (89 x 127 mm)
Tipos de papel | Papel normal de calidad, papel especial distribuido por Epson
Grosor (para papel normal de calidad) | Entre 0,08 y 0,13 mm (de 0,003 a 0,005 pulg.)
Gramaje (para papel normal de calidad) | Entre 64 y 90 g/m2

Sobres:

Tamaño | Núm. 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Tipos de papel | Papel normal de calidad
Grosor | Entre 0,40 y 0,52 mm (de 0,016 a 0,02 pulg.)
Gramaje | Entre 75 y 90 g/m2

Papel Premium blanco brillante:

Tamaño | Carta (216 x 279 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel Premium normal:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel especial extra-blanco:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel Transferencia sobre tela:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (216 x 279 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel especial HQ:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Tarjeta especial HQ:

Tamaño | A6 (105 x 148 mm) 5 x 8 pulg. (127 x 203 mm) 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Hojas autoadhesivas:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Tarjeta especial Ink Jet:

Tamaño | A6 (105 x 148 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Tarjeta especial Ink Jet HQ:

Tamaño | 5 x 8 pulg. (127 x 203 mm) 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel mate de larga duración:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) 100 mm x 8 m
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Matte Paper mejorado:

Tamaño | Carta (216 x 279 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Matte Paper-Alto gramaje:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (216 x 279 mm) 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Premium Glossy Photo Paper:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (216 x 279 mm) 4 x 6 pulg. (113,6 x 175,4 mm) 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm) 5 x 7 pulg. (127 x 178 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 8 m
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel fotográfico semibrillo:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (216 x 279 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 10 m 4" x 26'
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Premium Luster Photo Paper:

Tamaño | Carta (216 x 279 mm) 210 mm x 10 m
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Transparencias Ink Jet:

Tamaño | Carta (216 x 279 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

CDs/DVDs:

Tamaño | 12 cm 8 cm

| Nota:

Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar atascos de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de mejor calidad.

No cargue papel curvado ni arrugado.

Utilice el papel en condiciones normales: Temperatura entre 15 y 25° C Humedad entre 40 y 60% HR

Las Hojas autoadhesivas Glossy Film HQ EPSON deben guardarse en las siguientes condiciones: Temperatura entre 15 y 30 °C Humedad entre 20 y 60% HR

Los tamaños de papel que se pueden utilizar con esta impresora incluyen desde 3,5 x 5pulg. (89 x 127 mm) hasta A4 (210 x 297 mm) o Legal (216 x 356 mm).

[Arriba]

## Área imprimible

Hojas sueltas y tarjetas

Normal | Sin márgenes

Las líneas diagonales señalan el área imprimible.
A: | El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-L: | El margen izquierdo mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-R: | El margen derecho mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
C: | El margen inferior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).

|  | Nota:

Según el tipo de soporte utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas superior e inferior de la impresión, así como que dichas zonas estén manchadas.

Sobres

Las líneas diagonales señalan el área imprimible.
A: | El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-L: | El margen izquierdo mínimo es de 5 mm (0,20 pulg.).
B-R: | El margen derecho mínimo es de 5 mm (0,20 pulg.).
C: | El margen inferior mínimo es de 20 mm (0,78 pulg.) para Windows y Mac OS 8.6 a 9.X. El margen inferior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.) para Mac OS X.

|  | Nota:

Según el tipo de soporte utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas superior e inferior de la impresión, así como que dichas zonas estén manchadas.

Rollo de papel

Márgenes estándar
| Si se pulsa el botón del rollo de papel después de imprimir, se imprime la guía de corte. Si pulsa el botón del rollo de papel otra vez y vuelve a enviar los datos de impresión, el margen entre impresiones es de 65 mm.
| Si envía un trabajo de impresión de varias páginas, o si envía trabajos continuamente, no habrá ningún margen entre las impresiones.
Sin márgenes
| Si se pulsa el botón del rollo de papel después de imprimir, se imprime la guía de corte. Si pulsa el botón del rollo de papel otra vez y vuelve a enviar los datos de impresión, el margen entre impresiones es de 65 mm.
| Si envía un trabajo de impresión de varias páginas, o si envía trabajos continuamente, no habrá ningún margen entre las impresiones.

CD/DVD

| Precaución:

No configure el diámetro interno como 21 mm, aunque EPSON Print CD se lo permita. Si imprime en la sección interior de 43 mm podría dañar su unidad de CDs/DVDs.

[Arriba]

Anterior | Siguiente