Ajustes del software de la impresora / Para Windows

# Definir ajustes en el menú Utilidades

> EPSON Status Monitor 3
> Test y limpieza automáticos de inyectores
> Test de inyectores
> Limpieza de cabezales
> Alineación de cabezales
> Información de la Impresora y Opciones
> Velocidad y avance

Las utilidades de la impresora Epson permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar operaciones de mantenimiento desde el ordenador.

Para usar las utilidades, seleccione la ficha Utilidades del software de la impresora y haga clic en el botón de la utilidad que desee usar. Consulte la siguiente sección para acceder al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Nota:

La letra mostrada entre paréntesis después del nombre de la utilidad indica la tecla de método abreviado que sirve para acceder a dicha utilidad. Después de seleccionar el menú, pulse Alt y la tecla de esa letra para abrir esa utilidad.

No use las utilidades Test de inyectores, Limpieza de cabezales ni Alineación de cabezales si la impresora está conectada al ordenador a través de una red.

Consulte, más abajo, la sección correspondiente.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ofrece información sobre la impresora, como la cantidad de tinta restante, y examina la impresora en busca de errores.

Esta utilidad solamente está disponible cuando se cumplen estas dos condiciones:

- Que la impresora esté conectada directamente al ordenador principal a través del puerto USB o del puerto IEEE 1394.

- Que el sistema esté configurado para admitir la comunicación bidireccional.

[Arriba]

## Test y limpieza automáticos de inyectores

Imprime el patrón de test de inyectores y revisa automáticamente los inyectores del cabezal de impresión. Si están obstruidos, realiza una limpieza de cabezales.
Consulte Limpieza del cabezal de impresión

[Arriba]

## Test de inyectores

La utilidad Test de inyectores comprueba si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Revise los inyectores si observa una disminución de la calidad de impresión y después de la limpieza para confirmar que los inyectores han quedado limpios. Si el test de inyectores indica que debe limpiarse el cabezal de impresión, puede acceder a la utilidad Limpieza de cabezales directamente desde la utilidad Test de inyectores.
Consulte Revisión de los inyectores del cabezal de impresión

[Arriba]

## Limpieza de cabezales

La utilidad Limpieza de cabezales limpia el cabezal de impresión. Deberá limpiar el cabezal si observa una disminución de la calidad de impresión. Use primero el Test de inyectores para ver si es necesario limpiar el cabezal. Puede acceder a la utilidad Test de inyectores directamente desde la utilidad Limpieza de cabezales.
Consulte Limpieza del cabezal de impresión

[Arriba]

## Alineación de cabezales

La utilidad Alineación de cabezales puede servir para mejorar la calidad de la impresión de sus documentos. Si aparecen líneas verticales desalineadas, bandas blancas, negras, oscuras o claras en sus documentos, es posible que necesite ajustar la alineación del cabezal de impresión. Use esta utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión.
Consulte Alineación o calibración del cabezal de impresión

[Arriba]

## Información de la Impresora y Opciones

Esta utilidad permite que el controlador de la impresora compruebe la información de configuración de la impresora. También ofrece datos relativos a determinadas características de la impresora.

### Obtención de información de la impresora

Según cómo esté configurado el sistema, los datos mostrados en el cuadro de diálogo Información de la Impresora y Opciones se actualizarán automáticamente o tendrá que introducirlos manualmente.

Si aparece un mensaje en la ventana Ajustes actuales solicitando que escriba los ajustes, o si cambia la configuración de la impresora, siga estos pasos para realizar los ajustes necesarios de forma manual.

| Haga clic en Hoja de ajustes del cuadro de diálogo Información de la Impresora y Opciones si desea imprimir información sobre la impresora y sus opciones. Para emplear esta utilidad, tiene que haber papel de tamaño Carta o A4 cargado en la impresora. Verá una impresión similar a ésta.

| Compruebe que los ajustes de la utilidad coincidan con la información de la Hoja de ajustes impresa. Si no coinciden, corrija los ajustes en la pantalla para que coincidan con los de la hoja de ajustes.

| Si desea salir de este menú y guardar sus ajustes, haga clic en Aceptar.

### Papel grueso y sobres

Ajusta la distancia entre el rodillo y el cabezal de impresión. Seleccione esta casilla de verificación si los soportes rozan con el rodillo durante la impresión.

[Arriba]

## Velocidad y avance

En este cuadro de diálogo, puede definir los ajustes relacionados con la velocidad y el progreso de la impresión.

Éstos son los ajustes disponibles:

| Nota:

Las funciones concretas que están disponibles en el software de la impresora dependen del modelo de impresora y de la versión de Windows utilizados.

### Copias alta velocidad

Si desea imprimir varias copias de su documento más rápidamente, seleccione Copias alta velocidad. La velocidad de impresión aumenta utilizando el espacio del disco duro como memoria caché al imprimir varias copias del documento.

### Mostrar Contador de avance

Si desea ver en pantalla el contador de avance cada vez que imprima, seleccione Mostrar Contador de avance.

### Siempre realiza el spool con tipo de datos RAW (en Windows XP y 2000)

Seleccione esta casilla de verificación si desea enviar los documentos de los clientes de Windows NT a la cola de impresión utilizando el formato RAW en lugar del formato EMF (metarchivo). (Las aplicaciones basadas en Windows NT utilizan el formato EMF de forma predeterminada.)

Pruebe a usar esta opción si los documentos enviados a la cola de impresión en formato EMF no se imprimen correctamente.

Spool con tipo de datos RAW necesita menos recursos que EMF, por lo que algunos problemas ("Insuficiente memoria/espacio en el disco para imprimir", "Velocidad de impresión lenta", etc.) pueden solucionarse seleccionando la casilla de verificación Siempre el spool con tipo de datos RAW.

| Nota:

Al enviar tipos de datos RAW a la cola de impresión, el progreso de la impresión, mostrado por el contador de avance, puede ser diferente del progreso de impresión real.

### Preferencias de monitorización

Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de monitorización, que permite ajustar EPSON Status Monitor 3.

Puede definir los siguientes ajustes.

Seleccione notificación | Visualiza los ajustes de notificación de error actuales. Seleccione las casillas de verificación de los tipos de error sobre los que desee recibir notificación. Nota: Si desea recuperar los valores predeterminados de todos los ajustes de Seleccione notificación, haga clic en el botón Defecto.
Seleccione icono | Seleccione la casilla de verificación Icono y elija un tipo de icono si desea colocar un icono de acceso directo en la barra de tareas de Windows. Puede hacer clic en el icono de la barra de tareas para abrir EPSON Status Monitor 3, o hacer clic con el botón derecho en el icono para acceder a algunas utilidades de la impresora.
Permitir monitorización de impresoras compartidas | Seleccione esta casilla de verificación si desea monitorizar una impresora compartida con otros ordenadores.

[Arriba]

Anterior | Siguiente