Options d'impression

# Impression sans marges

> Supports compatibles
> Préparation des données d'impression
> Chargement du papier
> Paramètres du pilote pour Windows
> Paramètres du gestionnaire d'impression pour Mac OS 8.6 à 9.x
> Paramètres du gestionnaire d'impression pour Mac OS X

Cette imprimante permet d'imprimer sans aucune marge sur les quatre côtés du papier. Pour l'impression sans marges, suivez la procédure ci-dessous.

| Remarque :

Le moyen le plus facile et le plus rapide pour créer des photos sans marges avec cette imprimante consiste à utiliser le logiciel EPSON PhotoQuicker fourni sur le CD-ROM. EPSON PhotoQuicker comprend aussi un certain nombre de fonctions qui vous aideront à créer des photos exceptionnelles. Pour plus de détails, double-cliquez sur l'icône Guide du logiciel ESPR800 située sur le bureau pour afficher le Guide d'installation des logiciels d'impression de photos.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les supports et pour tous les réglages des paramètres du pilote.

## Supports compatibles

Vous pouvez utiliser les supports suivants avec cette fonction.

Papier mat épais | 8 x 10", A4
Papier photo glacé Premium | 5 x 7", 8 x 10", 4 x 6", A4, 100 mm x 8 M, 210 mm x 10 M
Papier photo brillant Premium | 8.3" x 10 M
Papier photo semi-glacé Premium | A4, 4" x 26', 100 mm x 8 M, 210 mm x 10 M
Papier mat pour archivage | A4, 100 mm x 8 M

| Remarque :

Si vous imprimez à l'aide de cette fonction, la durée de l'impression sera plus longue.

Si vous imprimez sur des supports autres que ceux énumérés ci-dessus, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées. Avant d'imprimer des documents volumineux, imprimez une page pour vérifier la qualité.

[Haut]

## Préparation des données d'impression

Étant donné que cette fonction agrandit l'image en lui donnant une taille légèrement plus grande que celle du papier, la partie de l'image qui dépasse des limites du papier ne sera pas imprimée.

Lorsque vous créez des données d'impression dans une application, notez les points suivants :

#### Impression sur du papier rouleau

Lorsque vous utilisez cette fonction avec du papier rouleau et que l'option Mode bannière est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options papier rouleau (Windows) ou que l'option Bannière est sélectionnée pour le paramètre Option papier rouleau dans la zone de dialogue Format d'impression (Macintosh), vous devez agrandir l'image de 4 mm de plus que le papier rouleau à l'aide d'un logiciel de retouche des images.

Si votre application dispose de paramètres de marges, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.

#### Impression sur des feuilles simples

Vous devez ajuster les données selon le format du papier. Si votre application dispose de paramètres de marges, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.

[Haut]

## Chargement du papier

Une fois le support sélectionné, chargez-le dans l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Chargement de feuilles simples

| Chargement du papier rouleau

[Haut]

## Paramètres du pilote pour Windows

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du gestionnaire d'impression.

| Ouvrez le pilote d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Principal, puis réglez le paramètre Option Qualité. Pour des détails sur le paramètre Option Qualité, reportez-vous au chapitre suivant. Voir Option Qualité

| Sélectionnez Bac feuille à feuille ou Rouleau pour le paramètre Alimentation.

| Activez la case à cocher Sans marges.

| Réglez le paramètre Type.

| Paramètre Support

| Réglez le paramètre Taille.

| Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des paramètres du pilote d'impression.

Lorsque toutes les étapes ci-dessus sont terminées, vous pouvez lancer l'impression. Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

| Remarque :

Lors de l'impression sans marges, vous pouvez contrôler les zones de l'image qui dépassent des limites du papier. Si la case à cocher Sans marges est activée dans l'onglet Principal, le curseur Expansion sans marges devient disponible dans l'onglet Disposition.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression pour Mac OS 8.6 à 9.x

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du gestionnaire d'impression.

| Accédez à la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Réglez le paramètre Taille papier.

| Sélectionnez Bac feuille à feuille ou Papier rouleau pour le paramètre Alimentation.

| Activez la case à cocher Sans marges.

| Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la zone de dialogue Format d'impression.

| Accédez à la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Réglez le paramètre Support.

| Paramètre Support

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

| Remarque :

Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Lors de l'impression sans marges, vous pouvez contrôler les zones de l'image qui dépassent des limites du papier. Si la case à cocher Sans marges est activée dans la zone de dialogue Format d'impression, le curseur Expansion sans marges devient disponible.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression pour Mac OS X

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du gestionnaire d'impression.

| Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Pour le paramètre Pour, sélectionnez l'option Stylus Photo R800 (Bac feuille à feuille - Sans marges) si vous utilisez des feuilles simples ou l'option Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Bannière sans marges) ou Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Sans marges) si vous utilisez du papier rouleau.

|  | Remarque :

Si l'option Stylus Photo R800 (Bac feuille à feuille - Sans marges), Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Bannière sans marges) ou Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Sans marges) ne figure pas dans le Centre d'impression, la fonction d'impression sans marges n'est pas disponible. Procédez de la manière suivante pour ajouter l'option Stylus Photo R800 (Bac feuille à feuille - Sans marges), Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Bannière sans marges) ou Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Sans marges) au Centre d'impression. Mettez l'imprimante sous tension, ouvrez le dossier Applications du disque dur, puis ouvrez le dossier Utilitaires et double-cliquez sur l'icône Centre d'impression. Cliquez sur l'icône Ajouter (ou Ajouter une imprimante pour Mac OS X 10.1.x) dans la zone de dialogue Liste des imprimantes et sélectionnez EPSON USB dans le menu contextuel. Sélectionnez Stylus Photo R800 dans la liste Produit, puis sélectionnez Bac feuille à feuille - Sans marges, Papier rouleau - Sans marges ou Papier rouleau - Bannière sans marges dans le menu contextuel Format d'impression. Cliquez sur Ajouter, puis vérifiez que l'option Stylus Photo R800 (Bac feuille à feuille - Sans marges), Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Bannière sans marges) ou Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Sans marges) apparaît dans la zone de dialogue Liste des imprimantes. Fermez la zone de dialogue Liste des imprimantes.

| Réglez les paramètres Papier et Orientation.

| Cliquez sur OK pour fermer la zone de dialogue Format d'impression.

| Accédez à la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Pour le paramètre Imprimante, sélectionnez l'option Stylus Photo R800 (Bac feuille à feuille - Sans marges) si vous utilisez des feuilles simples ou l'option Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Bannière sans marges) ou Stylus Photo R800 (Papier rouleau - Sans marges) si vous utilisez du papier rouleau, puis réglez les options Copies et pages.

|  | Remarque :

Les options Copies et pages constituent une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

| Sélectionnez Configuration Imprimante dans le menu contextuel.

| Réglez les paramètres Support, Couleur et Mode. Voir Configuration Imprimante

| Paramètre Support

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

| Remarque :

Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Lors de l'impression sans marges, vous pouvez contrôler les zones de l'image qui dépassent des limites du papier. Voir Expansion

[Haut]

Précédent | Suivant