Autres informations / Caractéristiques techniques de l'imprimante

# Cartouches d'encre

> Cartouches d'encre
> Optimiseur de brillance

## Cartouches d'encre

Couleur | Jaune, magenta, cyan, noire mate, noire photo, rouge, bleue, optimiseur de brillance
Durée de vie des cartouches | 6 mois au plus après déballage, à 25°C
Température | Stockage : -20 à 40°C 1 mois à 40 °C Transport : -30 à 50°C 10 jours à 50 °C Gel :** -16 °C
Dimensions | 12.7 mm (L) x 73,5 mm (P) x 55,3 mm (H)

| * À 25 °C, l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

| Important :

Epson recommande l'utilisation des cartouches d'encre de marque Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson.

N'utilisez pas de cartouche dont la date de péremption indiquée sur l'emballage est dépassée.

Ne remplissez pas les cartouches. L'imprimante calcule la quantité d'encre restante à l'aide d'une puce intégrée à la cartouche d'encre. Par conséquent, même si la cartouche est remplie à nouveau, la puce indiquera qu'elle est vide.

[Haut]

## Optimiseur de brillance

L'utilisation de l'optimiseur de brillance avec du papier photo améliore la brillance des photographies. L'utilisation de l'optimiseur de brillance avec du papier ordinaire réduit les inégalités entre les couleurs de l'impression.

[Haut]

Précédent | Suivant