Autres informations / Caractéristiques techniques de l'imprimante

# Conditions ambiantes

Température | Fonctionnement : 10 à 35 °C Stockage : -20 à 40°C 1 mois à 40 °C Transport* : -20 à 40°C 120 heures à 60 °C
Humidité relative | Fonctionnement : 20 à 80% d'humidité relative Stockage :*,** 5 à 85% d'humidité relative

| * Dans le conditionnement d'origine

| ** Sans condensation

[Haut]

Précédent | Suivant