Autres informations / Caractéristiques techniques de l'imprimante

# Papier

> Caractéristiques du papier
> Zone imprimable

| Remarque :

Étant donné que la qualité des marques ou des types de papier peut être modifiée par le fabricant sans préavis, Epson ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque autre qu'Epson. Procédez toujours à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux de volume important.

## Caractéristiques du papier

Feuilles simples :

Format | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 3 x 3,5" (89 x 127 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papiers spéciaux distribués par Epson
Épaisseur (papier ordinaire) | 0,08 à 0,13 mm (0,003 à 0,005")
Poids (papier ordinaire) | 64 g/m2 (17 lb) à 90 g/m2 (24 lb)

Enveloppes :

Format | N° 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Types de papier | Papier ordinaire
Épaisseur | 0,40 à 0,52 mm (0,016 à 0,02")
Poids | 75 g/m2 (20 lb) à 90 g/m2 (24 lb)

Papier blanc brillant Premium:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier blanc Premium pour jet d'encre:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier jet d'encre blanc brillant:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier transfert :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier couché qualité photo :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Carte jet d'encre qualité photo:

Format | A6 (105 x 148 mm) 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Autocollants :

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Carte jet d'encre :

Format | A6 (105 x 148 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Carte de vœux jet d'encre :

Format | 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier mat pour archivage:

Format | A4 (210 x 297 mm) 100 mm x 8 M
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier mat amélioré :

Format | Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier mat épais :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 8 x 10" (203 x 254mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo glacé Premium :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 mm x 8 M 210 mm x 8 M
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo semi-glacé Premium :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 100 mm x 8 M 210 mm x 10 M 4" x 26'
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo brillant Premium :

Format | Letter (216 x 279 mm) 210 mm x 10 M
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Transparents jet d'encre :

Format | Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

CD/DVD :

Format | 12 cm 8 cm

| Remarque :

Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.

Ne chargez pas du papier courbé ou plié.

Utilisez le papier dans des conditions normales : Température de 15 à 25 °C Humidité relative de 40 à 60 %

Les autocollants qualité photo EPSON doivent être stockés dans les conditions suivantes : Température de 15 à 30 °C Humidité relative de 20 à 60 %

Les formats de papier compris entre le format 3,5 x 5" (89 x 127 mm) et le format A4 (210 x 297 mm) ou Legal (216 x 356 mm) peuvent être utilisés avec cette imprimante.

[Haut]

## Zone imprimable

Feuilles simples et cartes index

Normal | Sans marges

Les diagonales indiquent la surface imprimable.
A : | La marge supérieure minimale est de 3 mm (0,12").
B-L : | La marge gauche minimale est de 3 mm (0,12").
B-R : | La marge droite minimale est de 3 mm (0,12").
C : | La marge inférieure minimale est de 3 mm (0,12").

|  | Remarque :

Selon le support utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées.

Enveloppes

Les diagonales indiquent la surface imprimable.
A : | La marge supérieure minimale est de 3 mm (0,12").
B-L : | La marge gauche minimale est de 5 mm (0,20").
B-R : | La marge droite minimale est de 5 mm (0,20").
C : | La marge inférieure minimale est de 20 mm (0,78") pour Windows et Mac OS 8.6 à 9.X. La marge inférieure minimale est de 3 mm (0,12") pour Mac OS X.

|  | Remarque :

Selon le support utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées.

Papier rouleau

Marges standard
| Appuyez sur la touche papier rouleau une fois l'impression terminée pour imprimer le repère de coupe. Si vous appuyez de nouveau sur la touche papier rouleau et que vous envoyez des données à imprimer, la marge entre les impressions est d'environ 65 mm.
| Si vous envoyez un travail d'impression qui compte plusieurs pages ou si vous envoyez des travaux d'impression en continu, aucune marge ne séparera les impressions.
Sans marges
| Appuyez sur la touche papier rouleau une fois l'impression terminée pour imprimer le repère de coupe. Si vous appuyez de nouveau sur la touche papier rouleau et que vous envoyez des données à imprimer, la marge entre les impressions est d'environ 65 mm.
| Si vous envoyez un travail d'impression qui compte plusieurs pages ou si vous envoyez des travaux d'impression en continu, aucune marge ne séparera les impressions.

CD/DVD

| Important :

Même si EPSON Print CD vous autorise à sélectionner 21 mm pour le diamètre intérieur, ne définissez pas cette mesure pour le réglage. L'impression dans la section inférieure à 43 mm risque d'endommager votre lecteur de CD/DVD.

[Haut]

Précédent | Suivant