Altre informazioni / Specifiche della stampante

# Carta

> Specifiche della carta
> Area stampabile

| Nota:

Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può assicurare la qualità di qualunque marca o tipo di carta non originale Epson. Stampare sempre qualche foglio di prova prima di acquistarne grossi quantitativi o di stampare lavori di grande entità.

## Specifiche della carta

Fogli singoli:

Formato | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 3 x 3,5" (89 x 127 mm)
Tipi di carta | Carta comune, carta e supporti speciali distribuiti da Epson
Spessore (per carta comune) | Da 0,08 a 0,13 mm (da 0,003 a 0,005 pollici)
Peso (per carta comune) | 64 g/m2 (17 lb) a 90 g/m2 (24 lb)

Buste:

Formato | N. 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Tipi di carta | Carta comune
Spessore | Da 0,40 a 0,52 mm (da 0,016 a 0,02 pollici)
Peso | 75 g/m2 (20 lb) a 90 g/m2 (24 lb)

Carta Bright White Premium:

Formato | Letter (216 x 279 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta comune Premium:

Formato | A4 (210 x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta comune Bright White:

Formato | A4 (210 x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale con trasferimento termico su tessuto:

Formato | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale 720/1440 dpi:

Formato | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Cartoline 720/1440 dpi:

Formato | A6 (105 x 148 mm) 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale autoadesiva:

Formato | A4 (210 x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Biglietti:

Formato | A6 (105 x 148 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Cartoncini augurali:

Formato | 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta Matte da archivio fotografico:

Formato | A4 (210 x 297 mm) 100 mm x 8 M
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta opaca Matte extra:

Formato | Letter (216 x 279 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta opaca Matte alto spessore:

Formato | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica lucida Premium:

Formato | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 mm x 8 M 210 mm x 8 M
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica semilucida Premium:

Formato | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 100 mm x 8 M 210 mm x 10 M 4" x 26'
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica brillante Premium:

Formato | Letter (216 x 279 mm) 210 mm x 10 M
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Lucidi per proiezioni:

Formato | Letter (216 x 279 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

CD/DVD:

Formato | 12 cm 8 cm

| Nota:

La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti ed altri problemi. In questi casi, passare a una carta di qualità superiore.

Non caricare carta incurvata o piegata.

Usare la carta in condizioni ambientali normali: Temperatura da 15 a 25°C (da 59 a 77°F) Umidità relativa da 40 a 60%

Conservare la carta speciale autoadesiva EPSON nelle seguenti condizioni: Temperatura da 15 a 30°C (da 59 a 86°F) Umidità relativa da 20 a 60%

I formati carta utilizzabili con questa stampante variano da 3,5 x 5" (89 x 127 mm) al formato A4 (210 x 297 mm) o Legal (216 x 356 mm).

[Inizio]

## Area stampabile

Fogli singoli e cartoline

Normale | Senza margini

Il tratteggio indica l'area stampabile.
A: | Il margine superiore minimo è 3 mm (0,12").
B-L: | Il margine sinistro minimo è 3 mm (0,12").
B-R: | Il margine destro minimo è 3 mm (0,12").
C: | Il margine inferiore minimo è 3 mm (0,12").

|  | Nota:

A seconda del tipo di supporto utilizzato, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore della stampa o che tali aree risultino macchiate.

Buste

Il tratteggio indica l'area stampabile.
A: | Il margine superiore minimo è 3 mm (0,12").
B-L: | Il margine sinistro minimo è 5 mm (0,20").
B-R: | Il margine destro minimo è 5 mm (0,20").
C: | Il margine inferiore minimo è 20 mm (0,78") per Windows e Mac OS da 8.6 a 9.X. Il margine inferiore minimo è 3 mm (0,12") per Mac OS X.

|  | Nota:

A seconda del tipo di supporto utilizzato, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore della stampa o che tali aree risultino macchiate.

Carta in rotolo

Margini standard
| Premere il tasto di alimentazione rotolo dopo la stampa per stampare la riga pilota di taglio. Se si preme nuovamente il tasto di alimentazione rotolo e si inviano i dati di stampa, il margine tra le stampe è di circa 65 mm.
| Se si invia un lavoro di stampa di più pagine o si inviano lavori di stampa in continuo, non vi sarà margine tra le stampe.
Senza margini
| Premere il tasto di alimentazione rotolo dopo la stampa per stampare la riga pilota di taglio. Se si preme nuovamente il tasto di alimentazione rotolo e si inviano i dati di stampa, il margine tra le stampe è di circa 65 mm.
| Se si invia un lavoro di stampa di più pagine o si inviano lavori di stampa in continuo, non vi sarà margine tra le stampe.

CD/DVD

| Attenzione:

Non impostare il diametro interno su 21 mm, anche se EPSON Print CD consente di impostare 21 mm. La stampa sulla sezione all'interno di 43 mm può danneggiare l'unità CD/DVD.

[Inizio]

Precedente | Successivo