Impostazioni del software della stampante / Per Windows

# Definizione delle impostazioni nel menu Utility

> EPSON Status Monitor 3
> Controllo ugelli automatico e pulizia
> Controllo ugelli
> Pulizia testine
> Allineamento testine
> Informazioni su stampante e opzioni
> Velocità & avanzamento

Le utility della stampante Epson consentono di controllare lo stato corrente della stampante e di svolgere alcune operazioni di manutenzione dal computer.

Per usare le utility, fare clic sulla scheda Utility nel software della stampante, quindi fare clic sul pulsante relativo all'utility che si desidera usare. Per accedere al software della stampante, fare riferimento alla sezione che segue.

| Accesso al software della stampante per Windows

| Nota:

La lettera tra parentesi dopo il nome dell'utility indica il relativo tasto di scelta rapida. Dopo aver selezionato il menu, premere Alt e la lettera indicata per aprire l'utility corrispondente.

Non usare le utility Controllo ugelli, Pulizia testine o Allineamento testine se la stampante è collegata al computer attraverso una rete.

Fare riferimento alla sezione appropriata riportata di seguito.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fornisce informazioni sullo stato della stampante, come la quantità di inchiostro rimanente, e controlla la presenza di errori della stampante.

Questa utility è disponibile solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- La stampante è collegata direttamente al computer host tramite la porta USB o IEEE 1394.

- Il sistema è configurato per supportare la comunicazione bidirezionale.

[Inizio]

## Controllo ugelli automatico e pulizia

Stampa il motivo di controllo degli ugelli e controlla automaticamente gli ugelli della testina di stampa. Se sono ostruiti, esegue la pulizia della testina.
Vedere Pulizia della testina di stampa

[Inizio]

## Controllo ugelli

L'utility Controllo ugelli controlla che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti. Controllare gli ugelli se si osserva un calo nella qualità di stampa e dopo aver pulito la testina per verificare che gli ugelli siano stati disintasati. Se il controllo degli ugelli indica che la testina di stampa necessita di pulizia, è possibile accedere all'utility Pulizia testine direttamente da Controllo ugelli.
Vedere Controllo degli ugelli della testina di stampa

[Inizio]

## Pulizia testine

L'utility Pulizia testine pulisce la testina di stampa. Potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa quando si osserva un calo nella qualità di stampa. Usare prima l'utility Controllo ugelli per verificare che la testina di stampa necessiti di pulizia. È possibile accedere all'utility Controllo ugelli direttamente da Pulizia testine.
Vedere Pulizia della testina di stampa

[Inizio]

## Allineamento testine

L'utility Allineamento testine può essere utilizzata per migliorare la qualità di stampa dei propri documenti. L'allineamento della testina di stampa dovrà essere regolato se nei documenti stampati dovessero apparire delle righe verticali non allineate o delle bande bianche o nere oppure scure o chiare. Utilizzare questa utility per allineare nuovamente la testina di stampa.
Vedere Allineamento della testina di stampa

[Inizio]

## Informazioni su stampante e opzioni

Questa utility consente al driver della stampante di verificare le informazioni di configurazione della stampante. Fornisce inoltre informazioni specifiche relative a determinate caratteristiche della stampante.

### Acquisizione delle informazioni sulla stampante

A seconda della configurazione del sistema, le informazioni visualizzate nella finestra di dialogo Informazioni su stampante e opzioni vengono automaticamente aggiornate o devono essere immesse manualmente.

Se viene visualizzato un messaggio nel riquadro Impostazioni correnti che richiede di immettere le impostazioni oppure se si modifica la configurazione della stampante, seguire i passaggi sotto riportati per eseguire manualmente le impostazioni richieste.

| Fare clic su Foglio impostazioni nella finestra di dialogo Informazioni su stampante e opzioni per stampare le informazioni sulla stampante e sugli accessori opzionali. Per utilizzare questa utility, è necessario che nella stampante sia caricata della carta formato A4 o Letter. Verrà eseguita una stampa simile alla seguente.

| Assicurarsi che le impostazioni della utility corrispondano alle informazioni stampate nel Foglio impostazioni. Se non corrispondono, correggere le impostazioni sullo schermo in modo che risultino uguali alle informazioni nel Foglio impostazioni.

| Fare clic su OK per uscire dal menu e salvare le impostazioni.

### Carta spessa e buste

Regola la distanza tra la platina e la testina di stampa. Selezionare questa casella di controllo se le stampe vengono strofinate durante la stampa.

[Inizio]

## Velocità & avanzamento

In questa finestra di dialogo è possibile definire impostazioni relative alla velocità e all'avanzamento di stampa.

Le impostazioni disponibili sono le seguenti:

| Nota:

Le funzionalità specifiche disponibili nel software della stampante variano a seconda del modello di stampante e della versione di Windows in uso.

### Copie ad alta velocità

Selezionare la casella di controllo Copie ad alta velocità per stampare più velocemente più copie dello stesso documento. La stampa viene velocizzata sfruttando lo spazio sul disco rigido come cache quando si stampano più copie dello stesso documento.

### Mostra barra di avanzamento

Per visualizzare la barra di avanzamento ogni volta che si esegue un'operazione di stampa, selezionare Mostra barra di avanzamento.

### Esegui sempre spool dei dati di tipo RAW (Windows XP e 2000)

Selezionare questa casella di controllo per fare in modo che i client Windows NT eseguano lo spool dei documenti usando il formato RAW invece del formato EMF (metafile) (il formato predefinito usato delle applicazioni basate su Windows NT è il formato EMF).

Provare a usare questa opzione se i documenti gestiti con il formato EMF non vengono stampati correttamente.

Lo spool dei dati RAW richiede meno risorse del formato EMF; in questo modo è possibile risolvere alcuni problemi ("Memoria/Spazio su disco insufficiente per stampare", "Bassa velocità di stampa", ecc.) selezionando la casella di controllo Esegui sempre spool dei dati di tipo RAW.

| Nota:

Quando si esegue lo spool dei dati di tipo RAW, l'avanzamento della stampa visualizzato dalla barra di avanzamento può differire dall'avanzamento effettivo.

### Preferenze di controllo

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Preferenze di controllo, in cui è possibile definire impostazioni per EPSON Status Monitor 3.

È possibile definire le seguenti impostazioni:

Seleziona notifica | Visualizza le impostazioni di notifica errore correnti. Selezionare la casella di controllo corrispondente ai tipi di errore di cui si desidera ricevere notifica. Nota: Fare clic sul pulsante Default per ripristinare tutte le impostazioni nell'area Seleziona notifica ai valori predefiniti.
Seleziona icona di collegamento | Selezionare la casella di controllo Icona di collegamento e scegliere un tipo di icona per far visualizzare un'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni di Windows. È possibile fare clic sull'icona di collegamento nella barra delle applicazioni per aprire EPSON Status Monitor 3 oppure è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa per accedere ad alcune utility della stampante.
Consenti controllo delle stampanti condivise | Selezionare questa casella di controllo per consentire il controllo di una stampante condivisa da altri computer.

[Inizio]

Precedente | Successivo