Altre informazioni / Specifiche della stampante

# Specifiche ambientali

Temperatura | Funzionamento: Da 10 a 35°C (da 50 a 95°F) Immagazzinamento: Da -20 a 40°C (da -4 a 104°F) 1 mese a 40°C (104°F) Trasporto*: Da -20 a 40°C (da -4 a 140°F) 120 ore a 60°C (140°F)
Umidità relativa | Funzionamento: Da 20 a 80% Immagazzinamento:*,** Da 5 a 85%

| * Conservata nella confezione di spedizione

| ** Senza condensa

[Inizio]

Precedente | Successivo