Risoluzione dei problemi

# Correzione dei problemi in USB

> Collegamenti USB
> Sistemi operativi Windows
> Installazione del software della stampante

## Collegamenti USB

I cavi o i collegamenti USB possono a volte originare dei problemi.

Per risultati ottimali, è necessario collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer. Se è necessario utilizzare degli hub USB multipli, si consiglia di collegare la stampante al primo hub della serie.

[Inizio]

## Sistemi operativi Windows

Il computer in uso deve essere un modello Windows Me, 98, XP o 2000 preinstallato, un modello con Windows Me aggiornato da Windows 98 preinstallato oppure un modello preinstallato con Windows Me, 98 o 2000 e aggiornato a Windows XP. Potrebbe non essere possibile installare o eseguire un driver di stampante USB su un computer che non soddisfi tali specifiche o che non sia dotato di una porta USB incorporata.

Per informazioni dettagliate sul proprio computer, contattare il rivenditore.

[Inizio]

## Installazione del software della stampante

L'installazione del software errata o incompleta può causare problemi di connessione USB. Prendere nota delle seguenti indicazioni ed eseguire i controlli consigliati per assicurare un'installazione appropriata.

### Verifica dell'installazione del software della stampante in Windows XP e 2000

Quando si utilizza Windows XP o 2000, è necessario attenersi ai passaggi riportati nel foglio Installazione fornito con la stampante per l'installazione del software della stampante. In caso contrario, verrà installato il driver Universal di Microsoft. Per verificare se è stato installato il driver Universal, attenersi ai passaggi riportati di seguito.

| Aprire la cartella Stampanti e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante in uso.

| Fare clic su Preferenze stampa dal menu di scelta rapida visualizzato, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del driver.

> Se viene visualizzata la voce Informazioni su nel menu di scelta rapida visualizzato, fare clic su tale voce. Se viene visualizzata una finestra di messaggio con le parole "Driver della stampante Unidrv", è necessario reinstallare il software della stampante come descritto nel foglio Installazione. Se la voce Informazioni su non viene visualizzata, il software della stampante è stato installato correttamente.

| Nota:

Se durante il processo di installazione appare la finestra di dialogo Firma digitale non trovata (per Windows 2000) o Installazione software (per Windows XP), fare clic su Sì (per Windows 2000) o su Continua (per Windows XP). Se si fa clic su No (per Windows 2000) o su Arresta installazione (per Windows XP), sarà necessario installare nuovamente il software della stampante.

### Verifica del software della stampante in Windows Me e 98

Se è stata annullata l'installazione del driver plug-and-play in Windows Me o 98 prima del completamento della procedura, il driver della periferica di stampa USB o il software della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto. Seguire le istruzioni sotto riportate per verificare che il driver e il software della stampante siano installati correttamente.

| Nota:

Le schermate visualizzate in questa sezione sono relative a Windows 98. Le schermate di Windows Me possono variare leggermente.

| Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti. Assicurarsi che l'icona della stampante desiderata sia visualizzata nella finestra Stampanti.

> Selezionare l'icona della propria stampante, quindi scegliere Proprietà dal menu File.

| Fare clic sulla scheda Dettagli.

> Se EPUSBX: (EPSON Stylus Photo R800) appare nell'elenco Stampa su, significa che il driver di stampa USB e il software della stampante sono installati in modo corretto. Se non viene visualizzata la porta corretta, procedere al passaggio successivo.

| Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer sul Desktop, quindi fare clic su Proprietà.

| Fare clic sulla scheda Gestione periferiche.

> Se i driver sono installati correttamente, nel menu Gestione periferiche apparirà la voce Dispositivi per stampante USB EPSON.

> Se Dispositivi per stampante USB EPSON non appare nel menu Gestione periferiche, fare clic sul segno più (+) accanto alla voce Altre periferiche per visualizzare le periferiche installate.

> Se Stampante USB o EPSON Stylus Photo R800 appare nella gerarchia Altre periferiche, il software della stampante non è installato in modo appropriato. Procedere al passaggio 5.

> Se Stampante USB o EPSON Stylus Photo R800 non appare nella gerarchia Altre periferiche, fare clic su Aggiorna oppure scollegare il cavo USB dalla stampante, quindi ricollegarlo nuovamente. Una volta verificata la presenza di tali voci, procedere al passaggio 5.

| In Altre periferiche, selezionare Stampante USB o EPSON Stylus Photo R800 e fare clic su Rimuovi. Quindi, fare clic su OK.

> Quando viene visualizzata la finestra di dialogo successiva, fare clic su OK, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà - Sistema.

| Disinstallare il software della stampante. Vedere Disinstallazione del software della stampante

| Spegnere la stampante, riavviare il computer e installare nuovamente il software della stampante come descritto nel foglio Installazione fornito con la stampante.

[Inizio]

Precedente | Successivo