Varie opzioni di stampa

# Stampa senza margini

> Supporti compatibili
> Preparazione dei dati di stampa
> Caricamento della carta
> Impostazioni del driver per Windows
> Impostazioni del driver per Mac OS da 8.6 a 9.x
> Impostazioni del driver per Mac OS X

Questa stampante permette di stampare con margini zero ai quattro lati della carta. Per effettuare la stampa senza margini, seguire le procedure sotto riportate.

| Nota:

L'uso del software EPSON PhotoQuicker incluso nel CD rappresenta il metodo più semplice e rapido per creare delle foto senza margini con questa stampante. EPSON PhotoQuicker include inoltre varie funzioni che aiutano a creare delle foto meravigliose. Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull'icona ESPR800 Guida software sul desktop per visualizzare l'Installazione del software di stampa fotografica.

Questa funzione non è disponibile per tutti i supporti o tutte le impostazioni del driver.

## Supporti compatibili

Con questa funzione è possibile utilizzare i seguenti supporti:

Carta opaca Matte alto spessore | 8 x 10", A4
Carta fotografica lucida Premium | 5 x 7", 8 x 10", 4 x 6", A4, 100 mm x 8 M, 210 mm x 10 M
Carta fotografica brillante Premium | 8.3" x 10 M
Carta fotografica semilucida Premium | A4, 4" x 6', 100 mm x 8 M, 210 mm x 10 M
Carta Matte da archivio fotografico | A4, 100 mm x 8 M

| Nota:

La stampa con questa funzione richiede un tempo maggiore rispetto alla stampa normale.

La qualità di stampa potrebbe diminuire nelle aree superiore e inferiore della stampa, oppure l'area potrebbe risultare macchiata quando si stampa su supporti diversi da quelli sopra elencati. Stampare un singolo foglio per verificare la qualità della stampa prima di stampare lavori di grande entità.

[Inizio]

## Preparazione dei dati di stampa

Poiché questa funzione ingrandisce l'immagine a dimensioni leggermente superiori al formato della carta, la parte dell'immagine che si estende oltre i bordi della carta non verrà stampata.

Quando si creano dei dati di stampa in un'applicazione, tenere presente quanto segue:

#### Stampa su carta in rotolo

Quando si utilizza questa funzione con la carta in rotolo e si seleziona Modalità carta in rotolo nella finestra di dialogo Opzioni carta in rotolo (Windows) o si seleziona Banner come impostazione di Opzione carta in rotoli nella finestra di dialogo Formato di Stampa (Macintosh), è necessario utilizzare il software di fotoritocco per rendere l'immagine più larga di 4 mm rispetto alla carta in rotolo.

Se l'applicazione consente di impostare i margini, prima della stampa accertarsi che siano impostati su zero.

#### Stampa di fogli singoli

È necessario regolare i dati rispetto al formato della carta. Se l'applicazione consente di impostare i margini, prima della stampa accertarsi che siano impostati su zero.

[Inizio]

## Caricamento della carta

Dopo aver selezionato il supporto, caricarlo nella stampante. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione che segue.

| Caricamento di fogli singoli di carta

| Caricamento del rotolo di carta

[Inizio]

## Impostazioni del driver per Windows

Dopo aver caricato il supporto, modificare le impostazioni del driver della stampante selezionando la stampa senza margini.

| Accedere al driver della stampante.

| Accesso al software della stampante per Windows

| Fare clic sulla scheda Principale, quindi effettuare l'impostazione di Opzioni di qualità. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di Opzioni di qualità, vedere la sezione che segue. Vedere Opzioni di qualità

| Selezionare Foglio singolo o Carta in rotolo come impostazione di Origine carta.

| Selezionare la casella di controllo Senza margini.

| Effettuare l'impostazione appropriata di Tipo.

| Impostazioni di Supporto

| Effettuare l'impostazione appropriata di Formato.

| Per chiudere la finestra di dialogo delle impostazioni del driver della stampante, fare clic su OK.

Dopo aver completato i passaggi sopra riportati, avviare la stampa. Stampare una copia di prova ed esaminare i risultati prima di stampare l'intero lavoro.

| Nota:

È possibile controllare quanta parte di immagine da estendere oltre i bordi della carta durante la stampa senza margini. Quando la casella di controllo Senza margini è selezionata nel menu Principale, il dispositivo di scorrimento Espansione diventa disponibile nel menu Layout.

[Inizio]

## Impostazioni del driver per Mac OS da 8.6 a 9.x

Dopo aver caricato il supporto, modificare le impostazioni del driver della stampante selezionando la stampa senza margini.

| Accedere alla finestra di dialogo Formato di Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS versione da 8.6 a 9.x

| Effettuare l'impostazione appropriata di Formato carta.

| Selezionare Alimentatore automatico o Carta in rotolo come impostazione di Origine carta.

| Selezionare la casella di controllo Senza margini.

| Fare clic su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Formato di Stampa.

| Accedere alla finestra di dialogo Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS versione da 8.6 a 9.x

| Effettuare l'impostazione appropriata di Supporto.

| Impostazioni di Supporto

| Fare clic su Stampa per avviare la stampa.

| Nota:

Stampare una copia di prova ed esaminare i risultati prima di stampare l'intero lavoro.

È possibile controllare quanta parte di immagine da estendere oltre i bordi della carta durante la stampa senza margini. Quando la casella di controllo Senza margini è selezionata nella finestra di dialogo Formato di Stampa, il dispositivo di scorrimento Estensione margine diventa disponibile.

[Inizio]

## Impostazioni del driver per Mac OS X

Dopo aver caricato il supporto, modificare le impostazioni del driver della stampante selezionando la stampa senza margini.

| Accedere alla finestra di dialogo Formato di Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS X

| Selezionare Stylus Photo R800(Alimentatore - Margini zero) per i fogli singoli oppure Stylus Photo R800(Carta in rotolo - Striscione margini zero) o Stylus Photo R800(Carta in rotolo - Margini zero) per la carta in rotolo come impostazione di Formato per.

|  | Nota:

Se Stylus Photo R800 (Alimentatore - Margini zero), Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Striscione margini zero) o Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Margini zero) non viene aggiunto nel Centro Stampa, la funzione di stampa senza margini non risulta disponibile. Aggiungere Stylus Photo R800 (Alimentatore - Margini zero), Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Striscione margini zero) o Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Margini zero) al Centro Stampa nel modo descritto di seguito: Accendere la stampante, aprire la cartella Applicazioni sul disco rigido, quindi aprire la cartella Utility e fare doppio clic sull'icona Centro Stampa. Fare clic sull'icona Aggiungi (per Mac OS X 10.1.x, fare clic su Aggiungi stampante) nella finestra di dialogo Elenco Stampanti e selezionare EPSON USB dal menu a comparsa. Selezionare Stylus Photo R800 dall'elenco dei prodotti, quindi selezionare Alimentatore - Margini zero, Carta in rotolo - Margini zero o Carta in rotolo - Striscione margini zero dal menu a comparsa Formato di Stampa. Fare clic su Aggiungi, quindi verificare che Stylus Photo R800 (Alimentatore - Margini zero), Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Striscione margini zero) o Stylus Photo R800 (Carta in rotolo - Margini zero) siano visualizzati nella finestra di dialogo Elenco Stampanti. Chiudere la finestra di dialogo Elenco Stampanti.

| Effettuare le impostazioni appropriate di Dimensioni e Orientamento.

| Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Formato di Stampa.

| Accedere alla finestra di dialogo Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS X

| Selezionare Stylus Photo R800(Alimentatore - Margini zero) per i fogli singoli oppure Stylus Photo R800(Carta in rotolo - Striscione margini zero) o Stylus Photo R800(Carta in rotolo - Margini zero) per la carta in rotolo come impostazione di Stampante, quindi effettuare le impostazioni di Copie & Pagine.

|  | Nota:

Le impostazioni di Copie & Pagine disponibili sono una funzione standard di Mac OS X. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di tale sistema operativo.

L'impostazione di Formato per nella finestra di dialogo Formato di Stampa e l'impostazione di Stampante nella finestra di dialogo Stampa devono sempre coincidere. In caso contrario, i dati potrebbero non venire stampati in modo corretto.

| Scegliere Impostazioni di stampa dal menu a comparsa.

| Effettuare le impostazioni appropriate di Supporto, Colore e Modo. Vedere Impostazioni di stampa

| Impostazioni di Supporto

| Fare clic su Stampa per avviare la stampa.

| Nota:

Stampare una copia di prova ed esaminare i risultati prima di stampare l'intero lavoro.

È possibile controllare quanta parte di immagine da estendere oltre i bordi della carta durante la stampa senza margini. Vedere Estensione

[Inizio]

Precedente | Successivo