Overige informatie / Printerspecificaties

# Omgevingsspecificaties

Temperatuur | Gebruik: 10 tot 35°C (50 tot 95°F) Opslag: -20 tot 40°C (-4 tot 104°F) 1 maand bij 40 °C (104 °F) Transport*: -20 tot 40°C (-4 tot 140°F) 120 uur bij 60 °C (140 °F)
Luchtvochtigheid | Gebruik: 20 tot 80% RV Opslag:*,** 5 tot 85% RV

| * Bij opslag in transportcontainer

| ** Zonder condensatie

[Boven]

Vorige | Volgende