Overige informatie / Printerspecificaties

# Elektrische specificaties

| 120 V-model | 220-240 V-model
Invoervoltage | 99 tot 132 V | 198 tot 264 V
Frequentiebereik | 50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie | 49,5 tot 60,5 Hz
Stroomsterkte | 0.5 A (max. 0,8 A) | 0.25 A (max. 0,4 A)
Stroomverbruik | Circa 20 W (ISO10561 Letter Pattern) Circa 2 W in slaapstand | Circa 20 W (ISO10561 Letter Pattern) Circa 2,5 W in slaapstand

| Opmerking:

Het voltage van uw printer staat vermeld op het etiket op de achterkant van de printer.

[Boven]

Vorige | Volgende