Informations sur le produit / Caractéristiques du combiné multifonction

# Configuration du système

> Pour Windows
> Pour Macintosh

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous pour connaître les configurations minimale et recommandée nécessaires pour utiliser ce combiné multifonction.

## Pour Windows

Pour connecter le combiné multifonction à un port USB port, vous devez utiliser un ordinateur équipé d'un port USB sur lequel est préinstallé Microsoft® Windows® Millennium Edition, Windows 98, Windows XP ou Windows 2000 et le combiné multifonction doit être connecté à l'aide d'un câble USB blindé standard.

Votre ordinateur doit également présenter la configuration suivante :

| Minimum | Recommandé
Processeur Windows Me Windows 98 Windows XP Windows 2000 | Pentium 233 MHz Pentium 233 MHz Pentium 233 MHz Pentium 233 MHz | Pentium 300 MHz Pentium 300 MHz Pentium 300 MHz Pentium 300 MHz
RAM Windows Me Windows 98 Windows XP Windows 2000 | 64 Mo 64 Mo 128 Mo 64 Mo | 256 Mo 256 Mo 256 Mo 256 Mo
Espace disque dur Windows Me Windows 98 Windows XP Windows 2000 | 40 Mo 40 Mo 70 Mo 70 Mo | 800 Mo 800 Mo 850 Mo 850 Mo
Autres | Écran SVGA (800 x 600) | Écran XGA ou supérieur (1024 x 768)

Le revendeur de votre ordinateur peut vous aider à mettre à jour votre système si celui-ci ne répond pas à la configuration exigée.

[Haut]

## Pour Macintosh

Votre Macintosh doit également présenter la configuration système suivante.

| Minimum | Recommandé
Système d'exploitation | Mac OS 8.6 à 9.2 | Mac OS 8.6 à 9.2
Processeur | PowerPC G3 233 MHz | PowerPC G4 355 MHz
RAM | 64 Mo | 256 Mo
Espace disque dur | 50 Mo | 1,2 Go

| Minimum | Recommandé
Système d'exploitation | Mac OS X 10.2 | Mac OS X 10.2
Processeur | PowerPC G3 233 MHz | PowerPC G4 355 MHz
RAM | 128 Mo de RAM | 256 Mo de RAM
Espace disque dur | 50 Mo | 2,7 Go

| Remarque :

Sous Mac OS 8.6 à 9.X, la quantité de mémoire disponible varie selon le nombre et le type d'applications ouvertes. Pour connaître la quantité de mémoire disponible, sélectionnez A propos de votre Macintosh dans le menu Pomme et prenez connaissance de la taille mémoire (affichée en kilo-octets) sous " Mémoire disponible " (1 024 Ko = 1 Mo).

Pour connaître la quantité de mémoire disponible sous Mac OS X, sélectionnez A propos de ce Mac dans le menu Pomme.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, la configuration mémoire requise mentionnée ci-dessus concerne l'impression sur du papier au format Letter. La configuration nécessaire peut varier en fonction du format du papier, du type d'application que vous utilisez et de la complexité du document que vous voulez imprimer.

En plus de ces exigences relatives au système et à la mémoire, vous devrez disposer de 20 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le logiciel d'impression. Pour imprimer, vous avez également besoin d'un espace libre supplémentaire sur le disque égal à environ deux fois la taille du fichier que vous voulez imprimer.

[Haut]