Impression / Amélioration de la qualité d'impression

# Alignement de la tête d'impression

> Pour Windows
> Pour Mac OS 8.6 à 9.x
> Pour Mac OS X
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou l'apparition de bandes horizontales, faites appel à l'utilitaire Alignement des têtes du logiciel d'impression pour résoudre le problème depuis votre ordinateur. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

| Remarque :

N'appuyez pas sur la touche Arrêter pour annuler l'impression pendant l'impression d'un motif de contrôle d'alignement.

## Pour Windows

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire puis sur le bouton Alignement des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Alignement des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Pour Mac OS X

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Cliquez sur le bouton Alignement des têtes dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration.

| Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner / jusqu'à ce que le message 6.Alignnt tête s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur . Les motifs d'alignement s'impriment.

| Observez les motifs d'alignement. Déterminez la paire de lignes verticales alignée dans le motif n° 1, puis sélectionnez son numéro à l'aide des touches numériques. Enfin appuyez sur la touche Couleur .

| Le numéro du motif suivant s'affiche. Tout comme pour le motif n° 1, déterminez et enregistrez les paires alignées pour les autres motifs d'alignement n° 2 à 5.

| Une fois les motifs d'alignement réglés, le message Alignnt tête s'affiche de nouveau sur l'écran LCD. Si vous souhaitez poursuivre l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur la touche Couleur pour imprimer de nouveau les motifs d'alignement. Sinon appuyez sur la touche Arrêter .

|  | Remarque :

Même si vous appuyez sur la touche Arrêter , les réglages que vous avez effectués à l'étape 5 sont sauvegardés.

| Observez les motifs d'alignement. Trouvez la paire de lignes horizontales qui ne sont pas séparées par une bande claire ou foncée, puis sélectionnez le numéro de la paire à l'aide des touches numériques.

| Appuyez sur la touche Couleur pour enregistrer votre sélection.

| Si vous souhaitez poursuivre l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur la touche Couleur pour imprimer les motifs d'alignement et répétez les étapes 7 et 8. Si vous souhaitez arrêter l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur la touche Arrêter .

Une fois tous les motifs réglés, l'alignement de la tête d'impression est terminé.

[Haut]