Drucken / Verschiedene Druckoptionen

# Randlos drucken

> Kompatible Medien
> Die Druckdaten vorbereiten
> Papier einlegen
> Treibereinstellungen für Windows
> Treibereinstellungen für Mac OS 8.6 bis 9.x
> Treibereinstellungen für Mac OS X

Dieses Gerät ermöglicht es, an allen vier Seiten des Blatts ohne Rand zu drucken. Führen Sie für Drucken ohne Rand die nachstehenden Schritte aus.

| Hinweis:

Mit EPSON PhotoQuicker, das auf der CD-ROM enthalten sind, lassen sich randlose Fotos auf diesem Gerät auf einfache Weise erstellen. EPSON PhotoQuicker enthält außerdem verschiedene Funktionen, mit denen Sie hervorragende Fotos herstellen können. Doppelklicken Sie für weitere Informationen auf das Symbol ESPRX600 Software-Handbuch auf dem Desktop, um Setup der Fotodruck-Software anzuzeigen.

Diese Funktion ist nicht für alle Druckmedien und Treibereinstellungen verfügbar.

## Kompatible Medien

Sie können folgende Medien mit dieser Funktion verwenden:

Photo Quality Ink Jet Paper | A4, 5 x 8"
Matte Paper-Heavyweight | A4
Photo Paper | A4, 4 x 6" keine Perforierung, 10 x 15 cm
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 cm
Premium SemiGloss Photo Paper | A4

| Hinweis:

Der Druckvorgang mit dieser Funktion dauert länger als der normale Druckvorgang.

Die Druckqualität kann im oberen und unteren Bereich des Ausdrucks schlechter ausfallen oder diese Bereiche können verschmiert sein, wenn auf ein anderes Medium als die oben aufgeführten gedruckt wird. Drucken Sie vor dem Ausführen großer Druckaufträge ein einzelnes Blatt, um die Qualität zu überprüfen.

[Oben]

## Die Druckdaten vorbereiten

Da diese Option das Bild auf ein Format vergrößert, das etwas größer ist als das Papier, wird der Bildbereich, der über die Papierkanten hinausgeht, nicht gedruckt.

Wenn Sie in einer Anwendung Daten zum Drucken erstellen, müssen Sie die Daten an das Papierformat anpassen. Wenn die Anwendung über Randeinstellungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese vor dem Drucken auf Null gestellt sind.

[Oben]

## Papier einlegen

Wenn Sie das Druckmedium ausgewählt haben, legen Sie es in das Papierfach ein. Nähere Informationen erhalten Sie im folgenden Abschnitt.

| Einzelblattpapier einlegen

[Oben]

## Treibereinstellungen für Windows

Nachdem Sie die Medien eingelegt haben, ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber zu Drucken ohne Ränder.

| Wechseln Sie in den Druckertreiber.

| Druckersoftware für Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und nehmen Sie die Einstellungen für Qualitätsoptionen vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ohne Rand.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Format vor.

| Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Druckertreibereinstellungen zu schließen.

Nachdem Sie die oben aufgeführten Einstellungen vorgenommen haben, beginnen Sie mit dem Druckvorgang. Drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

| Hinweis:

Sie können den Anteil des Bildes, der sich beim randlosen Drucken über die Papierkanten erstreckt, einstellen. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Randlos im Menü Haupteinstellungen wird der Schieberegler Randlos-Erweiterung im Menü Seitenlayout verfügbar.

[Oben]

## Treibereinstellungen für Mac OS 8.6 bis 9.x

Nachdem Sie die Medien eingelegt haben, ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber zu Drucken ohne Ränder.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Papierformat vor.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ohne Rand.

| Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite zu schließen.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten.

| Hinweis:

Drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

Sie können den Anteil des Bildes, der sich beim randlosen Drucken über die Papierkanten erstreckt, einstellen. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Randlos im Dialogfenster zum Einrichten einer Seite wird der Schieberegler Erweiterung verfügbar.

[Oben]

## Treibereinstellungen für Mac OS X

Nachdem Sie die Medien eingelegt haben, ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber zu Drucken ohne Ränder.

| Rufen das Dialogfeld Papierformat auf.

| Unter Mac OS X auf die Druckersoftware zugreifen

| Wählen Sie Stylus Photo RX600 (Einzelblatteinzug - Randlos) als Einstellung für Format für.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für Papierformat und Ausrichtung vor.

| Klicken Sie zum Schließen des Dialogfensters zum Einrichten einer Seite auf OK.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Unter Mac OS X auf die Druckersoftware zugreifen

| Wählen Sie Stylus Photo RX600 (Einzelblatteinzug - Randlos) als Einstellung für Drucken aus und nehmen Sie dann die Einstellungen für Kopien & Seiten vor.

|  | Hinweis:

Die verfügbaren Einstellungen für Kopien & Seiten bilden eine Standardfunktion in Mac OS X. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

Das eingestellte Format im Dialogfenster zum Einrichten einer Seite und der eingestellte Drucker im Dialogfenster zum Drucken müssen immer übereinstimmen. Ansonsten kann es vorkommen, dass die Daten nicht einwandfrei gedruckt werden.

| Wählen Sie Druckereinstellungen aus dem Popup-Menü aus.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für Medium, Farbe und Modus vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

| Einstellung der Art des Mediums

| Klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten.

| Hinweis:

Drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

Sie können den Anteil des Bildes, der sich beim randlosen Drucken über die Papierkanten erstreckt, einstellen. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

[Oben]