Produktinformationen

# Teile

a. Papierführungsschiene: Sorgt dafür, dass das Papier gerade eingezogen wird. Stellen Sie die linke Papierführungsschiene auf die Breite des Papiers ein.

b. Einzelblatteinzug: Aus dem Einzelblatteinzug kann ein Stapel Papier automatisch eingezogen werden.

c. Papierstütze: Stützt das in den Einzelblatteinzug eingelegte Papier.

d. Schutzblende für Einzelblatteinzug: Verhindert, dass Gegenstände, die auf die Vorlagenabdeckung gelegt werden, beim Öffnen der Vorlagenabdeckung in das Gerät fallen.

e. Vorlagenabdeckung: Öffnen und schließen Sie die Vorlagenabdeckung, um ein Foto oder Dokument aufzulegen.

f. Ausgabefach: Hier wird das ausgegebene Papier abgelegt.

g. Taste Ein: Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

h. USB-Anschluss für externes Gerät: Dient zum Anschließen des optionalen Bluetooth Photo Print Adapters oder externer Speichergeräte und Digitalkameras mit USB-DIRECT-PRINT-Funktionalität an den Drucker.

i. Scannereinheit: Wird zum Ersetzen einer Tintenpatrone geöffnet und wieder geschlossen.

a. Tintenpatronenabdeckung: Hält die Tintenpatronen an ihrem Platz.

b. USB-Kabel: Dient zum Verbinden dieses Geräts mit einem Computer.

a. Vorlagenglas: Die Vorlagen werden mit der Schriftseite nach unten auf diese Glasscheibe gelegt.

b. Bedienfeld: Informationen zur Bedienung am Bedienfeld finden Sie unter Funktionen des Bedienfeldes.

c. Transportsicherungshebel: Zum Lösen der Transportsicherung muss der Transportsicherungshebel betätigt werden.

d. Schlitten: Trägt den optischen Sensor und die Lichtquelle zum Scannen. Vor dem Scannen befindet sich der Schlitten in der Ruheposition.

[Oben]