Produktinformationen / Gerätespezifikationen

# Papier

> Papierspezifikationen
> Druckbereich

| Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer erst Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

## Papierspezifikationen

Einzelblattpapier:

Format | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Letter (216 x 279 mm) Half-Letter (140 x 216 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184,2 x 267 mm) 5 x 7" (127 x178 mm) 8 x 10" (203 x254 mm) 3.5 x 5" (89 x 127 mm)
Papiersorten | Einzelblattpapier, Epson-Spezialpapiere
Stärke (für Einzelblattpapier) | 0,16 bis 0,52 mm
Gewicht (für Einzelblattpapier) | 64 g/m2 (17 lb) bis 90 g/m2 (24 lb)

Briefumschläge:

Format | Nr. 10 (105 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm)
Papiersorten | Einzelblattpapier, Luftpostpapier
Stärke | 0,16 bis 0,52 mm
Gewicht | 45 g/m2 (12 lb) bis 75 g/m2 (20 lb)

Premium Ink Jet Plain Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Bright White Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Photo Quality Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Photo Quality Ink Jet Cards:

Format | A6 (105 x 148 mm) 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Papiersorten | Einzelblattpapier, Luftpostpapier

Photo Quality Ink Jet Note Cards (mit Briefumschlägen):

Format | A6 (105 x 148 mm)
Papiersorten | Einzelblattpapier, Luftpostpapier

Photo Quality Ink Jet Greeting Cards (mit Briefumschlägen):

Format | 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Papiersorten | Einzelblattpapier, Luftpostpapier

Photo Quality Self Adhesive Sheets:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Matte Paper-Heavyweight:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Double-Sided Matte Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 4 x 6" (102 x 152 mm) keine Perforierung 100 x 150 mm 200 x 300 mm
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Glossy Photo Paper:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Glossy Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 x 150 mm
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Semigloss Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Luster Photo Paper:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

ColorLife™ Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Ink Jet Transparencies:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

| Hinweis:

Eine schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität.

Legen Sie kein gewelltes oder geknicktes Papier ein.

Verwenden Sie Papier unter normalen Umgebungsbedingungen: Temperatur 15 bis 25°C (59 bis 77°F) Luftfeuchtigkeit 40% bis 60%

[Oben]

## Druckbereich

Informationen zum bedruckbaren Bereich von Einzelblattpapieren und Briefumschlägen finden Sie nachstehend im entsprechenden Abschnitt.

Einzelblattpapier | Briefumschläge

Die Diagonallinien kennzeichnen den bedruckbaren Bereich.

| Einzelblattpapier | Briefumschläge
A: oberer Rand | 3.0 mm | 3.0 mm
B-L: linker Rand | 3.0 mm | 5.0 mm (0,2")
B-R: rechter Rand | 3.0 mm | 5.0 mm (0,2")
C: unterer Rand | 3.0 mm | 20.0 mm (0,78") für Windows und Mac OS 8.6 bis 9.2. 3.0 mm (0,12") für Mac OS X.

| Hinweis:

Je nach der Art der verwendeten Druckmedien kann die Druckqualität am oberen Seitenrand des Ausdrucks schlechter ausfallen bzw. die Druckbereiche können verschmiert sein.

[Oben]