Información acerca del producto / Utilizar de tarjetas de memoria

# Insertar de tarjetas de memoria

> Tarjetas de memoria que se pueden insertar
> Archivos de imágenes disponibles
> Insertar una tarjeta de memoria en la ranura
> Expulsar de tarjetas de memoria

## Tarjetas de memoria que se pueden insertar

Este producto cuenta con tres ranuras para tarjetas de memoria.

A continuación, se muestran los tipos de tarjeta de memoria que se pueden colocar en cada ranura.

Ranu ra | Tarjeta
a | Memory Stick/MagicGate Memory Stick/Memory Stick Duo*/ Memory Stick Pro/SD Card/tarjeta miniSD*/MultiMediaCard
b | SmartMedia/xD-Picture Card
c | CompactFlash/ Microdrive

| * Es imprescindible un adaptador.

| Nota:

El método de utilización de una tarjeta de memoria depende del tipo de tarjeta. Encontrará más información en la documentación suministrada junto con su tarjeta de memoria.

[Arriba]

## Archivos de imágenes disponibles

Puede utilizar archivos de imágenes que cumplan los siguientes requisitos.

Formato del soporte | Compatibles con DCF versión 1.0*
Formato del archivo | Archivos de imagen JPEG o TIF**, FAT de DOS (FAT 12 o 16, una partición) obtenidos con una cámara digital compatible con DCF versión 1.0.
Tamaño de la imagen | Vertical: de 120 a 4600 pixeles; horizontal: de 120 a 4600 pixeles
Número de archivos | 999 como máximo

| * DCF son las siglas de la norma "Design rule for Camera File system" (Regla de diseño del sistema de archivo de cámara), estándar de Japan Electronics e Information Technology Industries Association (JEITA).

| ** Admite Exif versiones 2.1/2.2.

| Nota:

No puede imprimir imágenes cuyos nombres de archivo contengan caracteres de dos bytes.

[Arriba]

## Insertar una tarjeta de memoria en la ranura

| Pulse el botón On para activar el equipo.

| Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

| Compruebe que el indicador de tarjetas de memoria contiguo a la ranura de la tarjeta esté apagado. Inserte una tarjeta de memoria todo lo que pueda dentro de la ranura.

Memory Stick/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/ Memory Stick PRO/ Tarjeta SD/ Tarjeta miniSD*/ MultiMedia Card | SmartMedia/ Tarjeta xD-Picture | CompactFlash/ Microdrive

|  | Nota:

Sólo puede haber una tarjeta de memoria cargada en el producto.

| Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

|  | Precaución:

No intente insertar toda la tarjeta de memoria dentro de la ranura. Las tarjetas de memoria no se insertan totalmente en las ranuras.

La colocación incorrecta de una tarjeta de memoria puede dañar el equipo, la propia tarjeta o ambos.

Mantenga cerrada la cubierta de la ranura mientras esté insertada la tarjeta de memoria, pues la protege del polvo y de la electricidad estática. Si la deja abierta, podrían perderse datos de la tarjeta, o causar averías en el equipo.

Algunas tarjetas de memoria tienen una carga estática que puede impedir el correcto funcionamiento de este producto.

|  | Nota:

Si la tarjeta de memoria no está insertada correctamente, no se iluminará el indicador luminoso situado junto a esa ranura.

[Arriba]

## Expulsar de tarjetas de memoria

| En primer lugar, compruebe que haya terminado el trabajo de impresión y que el indicador de la tarjeta de memoria no parpadee.

| Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

| Para sacar la tarjeta de la ranura, tire recto de ella cuando haya terminado la impresión.

| Precaución:

No extraiga la tarjeta de memoria ni desactive el equipo durante una impresión o si el indicador luminoso de la tarjeta de memoria parpadee. Podrían perderse datos de la tarjeta de memoria.

Si está utilizando este producto con un ordenador con Windows 2000 o XP instalado y hay una tarjeta de memoria insertada, no desconecte el equipo ni desconecte el cable USB; podrían destruirse datos de la tarjeta. Si desea más información, consulte Desconectar el producto.

[Arriba]