Sustituir cartuchos de tinta

# Precauciones al sustituir cartuchos de tinta

Antes de sustituir el cartucho de tinta, lea todas las instrucciones de esta sección y de "Instrucciones de seguridad" (haga clic en Seguridad).

- Si tiene que sacar temporalmente un cartucho de este producto, no olvide proteger de la suciedad y del polvo la zona de suministro de tinta del cartucho. Guarde el cartucho de tinta en el mismo sitio que este producto. Guarde siempre el cartucho con la etiqueta que identifica su color hacia arriba. No guarde los cartuchos de tinta boca abajo.

- La válvula del puerto de suministro de tinta está diseñada para evitar que pueda derramarse la tinta sobrante. No obstante, se recomienda manipular los cartuchos con cuidado. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho ni sus proximidades.

- Este producto funciona con cartuchos de tinta equipados con un chip IC. El chip IC controla la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. De este modo, si se extrae un cartucho y luego se vuelve a colocar, indicará cuánta tinta queda por usar. Pero tenga en cuenta que, cada vez que se inserta un cartucho, se consume algo de tinta porque el producto comprueba su fiabilidad automáticamente.

- No puede seguir copiando con un cartucho de tinta vacío, aunque el otro todavía tenga tinta. Antes de copiar, sustituya el cartucho vacío.

- Además de utilizarse en la copia de documentos, también se consume tinta en las siguientes operaciones: limpieza de cabezales, ciclo de autolimpieza realizado cuando se activa el equipo, y carga de tinta cuando se instala un cartucho.

- No rellene los cartuchos de tinta. Este producto calcula la cantidad de tinta restante mediante un chip IC incorporado al cartucho. Aunque se rellene el cartucho, el chip IC no volverá a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta disponible para su uso no cambiará.

- Una vez sustituido un cartucho de tinta, podría aparecer como vacío si quedaba poca tinta. Cuando aparezca un mensaje indicando que queda poca tinta, prepare un nuevo cartucho.

[Arriba]