Imprimir / Otras opciones de impresión

# Imprimir pósters

> Cargar papel
> Ajustes del controlador en Windows
> Ajustes del controlador en Macintosh
> Cómo crear un póster a partir de impresiones

La impresión de póster le permite imprimir imágenes en tamaño póster ampliando una página para que ocupe varias hojas de papel.

| Nota:

Esta función no está disponible para Mac OS X.

Esta función no está disponible si se ha marcado la casilla de verificación Sin márgenes del menú Principal (en Windows) o del cuadro de diálogo Ajustar página (en Macintosh).

## Cargar papel

Cargue papel en el alimentador de hojas.

| Cargar hojas sueltas de papel

[Arriba]

## Ajustes del controlador en Windows

| Abra el controlador de impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad. Si desea más detalles, consulte la ayuda on-line.

| Configure el ajuste de Tipo deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Configure el ajuste de Tamaño deseado.

| Haga clic en la ficha Composición y marque la casilla de verificación Multi páginas. A continuación, marque Impresión de póster. Haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 2x2, 3x3 ó 4x4.

| Para ajustar la forma en que va a imprimir el póster, haga clic en Ajustes. Se abrirá el cuadro de diálogo Ajustes del póster.

| Configure los siguientes ajustes.

Imprimir líneas de corte | Marque esta casilla de verificación si desea activar las opciones de líneas de corte.
Superposición de marcas de alineación | Superpone ligeramente los paneles e imprime los marcadores de alineación para que los paneles puedan alinearse de manera más precisa.
Líneas de recorte | Imprime líneas de borde en los paneles como guía para cortar las páginas.

|  | Nota:

Si desea imprimir sólo algunos de los paneles y no todo el póster, haga clic en los paneles que NO desee imprimir.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ajustes del póster.

Cuando haya terminado todos los pasos arriba descritos, comience a imprimir.

[Arriba]

## Ajustes del controlador en Macintosh

| Abra el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tamaño papel deseado.

| Haga clic en OK para guardar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tipo papel deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Haga clic en el icono Disposición .

| Marque la casilla de verificación Multi páginas y luego Póster.

| Configure los siguientes ajustes.

1 página proyectada en xx páginas | Especifica cuántas hojas de papel impresas va a ocupar la página ampliada del documento. Puede elegir entre 4, 9 y 16 hojas.
Superposición de marcas de alineación | Superpone ligeramente los paneles e imprime los marcadores de alineación para que los paneles puedan alinearse de manera más precisa.
Líneas de recorte | Imprime líneas de borde en los paneles como guía para cortar las páginas.
Seleccionar hojas impresas | Haga clic en los paneles que no necesite imprimir y luego en el botón OK para imprimir los paneles restantes.

|  | Nota:

Si sólo desea imprimir unos cuantos paneles sin imprimir todo el póster, haga clic en Seleccionar hojas impresas, haga clic en los paneles que no desee imprimir y luego en OK.

| Haga clic en OK para guardar el ajuste y cerrar el cuadro de diálogo Disposición.

| Haga clic en Imprimir para empezar la impresión.

[Arriba]

## Cómo crear un póster a partir de impresiones

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un póster con el ajuste 2x2 seleccionado en Impresión de póster y Superposición de marcas de alineación como el ajuste de la línea de corte de impresión. Consulte también las ilustraciones que acompañan al ejemplo.

| Corte el margen de la hoja 1 por una línea vertical que pase por el centro de las cruces superior e inferior, como se muestra en la siguiente ilustración.

| Coloque el borde de la hoja 1 sobre la hoja 2 y alinee las cruces. Pegue las dos hojas temporalmente por el reverso.

| Corte las hojas pegadas en dos por una línea vertical que pase por las marcas de alineación (esta vez se trata de la línea situada a la izquierda de las cruces), como se muestra en la siguiente ilustración.

| Alinee los bordes del papel ayudándose de los marcadores de alineación y péguelos con cinta adhesiva por el reverso del papel.

| Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las hojas 3 y 4.

| Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las caras superior e inferior del papel.

| Corte los márgenes restantes.

|  | Advertencia:

Tenga cuidado cuando maneje utensilios cortantes.

[Arriba]