Informations sur le produit / Caractéristiques du produit

# Papier

> Caractéristiques du papier
> Zone imprimable

| Remarque :

Étant donné que la qualité des marques ou des types de papier peut être modifiée par le fabricant sans préavis, EPSON ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque autre qu'EPSON. Procédez toujours à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux de volume important.

## Caractéristiques du papier

Feuilles simples :

Format | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Letter (216 x 279 mm) Half-letter (140 x 216 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184,2 x 267 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 3.5 x 5" (89 x 127 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papiers spéciaux distribués par Epson
Épaisseur (papier ordinaire) | 0,08 à 0,11 mm (0,003 à 0,004")
Grammage (papier ordinaire) | 64 g/m2 (17 lb) à 90 g/m2 (24 lb)

Enveloppes :

Format | N° 10 (105 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papier avion
Épaisseur | 0,16 à 0,52 mm (0,006 à 0,02")
Poids | 45 g/m2 (12 lb) à 75 g/m2 (20 lb)

Papier ordinaire jet d'encre Premium :

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier jet d'encre blanc brillant :

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier transfert :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier couché qualité photo :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Cartes jet d'encre qualité photo :

Format | A6 (105 x 148 mm) 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papier avion

Cartes jet d'encre qualité photo (avec enveloppes) :

Format | A6 (105 x 148 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papier avion

Cartes de vœux jet d'encre qualité photo (avec enveloppes) :

Format | 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Types de papier | Papier ordinaire, papier avion

Autocollants qualité photo :

Format | A4 (210 x 297 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier mat épais :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier mat double face :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 4 x 6" (102 x 152 mm) sans bords prédécoupés 100 x 150 mm 200 x 300 mm
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo glacé :

Format | Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo glacé Premium :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 x 150 mm
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo semi-glacé Premium :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo satiné Premium :

Format | Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Papier photo ColorLife™ :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

Transparents jet d'encre :

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Types de papier | Papiers spéciaux distribués par Epson

| Remarque :

Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez des problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.

Ne chargez pas du papier courbé ou plié.

Utilisez le papier dans des conditions normales : Température de 15 à 25° C Humidité relative de 40 à 60 %

[Haut]

## Zone imprimable

Pour plus de détails sur la zone imprimable pour les feuilles simples et les enveloppes, reportez-vous à la section ci-dessous.

Feuilles simples | Enveloppes

Les diagonales indiquent la surface imprimable.

| Feuilles simples | Enveloppes
A : marge supérieure | 3.0 mm (0,12") | 3.0 mm (0,12")
B-L : marge gauche | 3.0 mm (0,12") | 5.0 mm (0,2")
B-R : marge droite | 3.0 mm (0,12") | 5.0 mm (0,2")
C : marge inférieure | 3.0 mm (0,12") | 20.0 mm (0,78") pour Windows et Mac OS 8.6 à 9.2. 3.0 mm (0,12") pour Mac OS X.

| Remarque :

Selon le support utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées.

[Haut]