Entretien

# Connexion et déconnexion du câble USB

> Déconnexion du câble USB du combiné multifonction
> Connexion du câble USB au combiné multifonction

## Déconnexion du câble USB du combiné multifonction

| Assurez-vous que le combiné multifonction est hors tension et que tous les voyants sont éteints.

| Ouvrez le module scanner.

| Déconnectez le câble USB du combiné multifonction comme illustré ci-dessous.

| Fermez le module scanner.

[Haut]

## Connexion du câble USB au combiné multifonction

| Assurez-vous que le combiné multifonction est hors tension et que tous les voyants sont éteints.

| Ouvrez le module scanner.

| Branchez le connecteur du câble USB (qui a été déconnecté du combiné multifonction précédemment) dans le port USB du combiné multifonction, puis insérez le câble USB dans l'emplacement.

| Fermez le module scanner.

[Haut]