Informations sur le produit / Caractéristiques du produit

# Interface USB

Standard | Basée sur les documents Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0
Débit binaire | 480 Mb/s (pleine vitesse)
Codage des données | NRZI
Connecteur adaptable | USB Série B
Longueur de câble recommandée | Moins de 2 m

[Haut]