Impression / Comment imprimer

# Impression sur des enveloppes

> Chargement d'enveloppes
> Paramètres du pilote sous Windows
> Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x
> Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS X

| Avant de mettre le combiné multifonction sous tension, vérifiez que le verrou de transport est en position déverrouillée et que le combiné multifonction est connecté à votre ordinateur.

| Appuyez sur la touche Marche pour mettre le combiné multifonction sous tension. Tous les voyants clignotent, puis la touche de mode correspondant au mode utilisé en dernier s'allume, ce qui signifie que l'initialisation du combiné multifonction est terminée.

## Chargement d'enveloppes

Pour le chargement d'enveloppes, reportez-vous à la section ci-dessous.

| Chargement d'enveloppes

Pour la zone imprimable, reportez-vous à la section Zone imprimable.

[Haut]

## Paramètres du pilote sous Windows

| Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

| Ouvrez le pilote d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Principal, puis réglez le paramètre Option Qualité. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

| Sélectionnez Papier ordinaire pour le paramètre Type.

| Sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée pour le paramètre Taille. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Définition de formats de papier personnalisés sous Windows

| Sélectionnez Paysage (horizontal) dans la zone Orientation.

| Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des paramètres du pilote d'impression.

| Imprimez vos données.

|  | Remarque :

Le paramètre Economie proposé dans la zone Options papier & qualité du menu avancé n'est pas disponible pour une impression sur des enveloppes.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

| Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée pour le paramètre Taille papier. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Définition de formats de papier personnalisés sous Windows

| Sélectionnez Paysage (horizontal) dans la zone Orientation.

| Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et fermer la zone de dialogue.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Sélectionnez Papier ordinaire pour le paramètre Type.

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS X

| Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

| Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez Stylus Photo RX600 pour le paramètre Pour.

| Sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée pour le paramètre Papier.

| Sélectionnez Paysage (horizontal) dans la zone Orientation.

| Cliquez sur OK pour fermer la zone de dialogue Format d'impression.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez Stylus Photo RX600 pour le paramètre Imprimante, puis réglez les options Copies & Pages.

|  | Remarque :

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

Les options Copies & Pages constituent une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

| Sélectionnez Configuration Imprimante dans le menu contextuel.

| Sélectionnez Papier ordinaire pour le paramètre Support et réglez les paramètres Couleur et Mode. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

[Haut]