Afdrukken / Overige informatie

# De afdruksnelheid verhogen

> Algemene tips
> Het dialoogvenster Snelheid & Voortgang gebruiken (alleen voor Windows)

Volg de onderstaande instructies om de afdruksnelheid van het apparaat te verhogen.

## Algemene tips

Net zoals afdrukken in een hoge resolutie meer tijd kost dan afdrukken in een lage resolute, kost afdrukken in kleur meer tijd dan afdrukken in zwart-wit. Dit komt doordat in een kleurendocument veel meer gegevens moeten worden verwerkt. Als u kleur gebruikt en tegelijk een hoge afdruksnelheid verlangt, is het dus belangrijk dat u bedachtzaam te werk gaat.

Maar ook als uw document veel kleur bevat en in de hoogste resolutie moet worden afgedrukt (bijvoorbeeld voor camera-ready-materiaal met kleurenfoto's), is het nog steeds mogelijk om de afdruksnelheid te verhogen. In dit geval kunt u namelijk enkele andere afdrukinstellingen aanpassen. Houd er wel rekening mee dat aanpassing van bepaalde instellingen om de afdruksnelheid te verhogen kan betekenen dat de afdrukkwaliteit afneemt.

In de volgende tabel is te zien welke factoren welke gevolgen hebben op de afdruksnelheid en afdrukkwaliteit (wanneer het ene wordt verhoogd, gaat het andere omlaag).

Afdrukkwaliteit Afdruksnelheid | Lager Sneller | Hoger Langzamer | Tabblad of dialoogvenster
Instellingen in printersoftware | Opties voor papier en kwaliteit (Windows), Afdrukkwaliteit (Macintosh) | Zuinig, Normaal | Foto | Geavanceerd
Hoge snelheid | Aan | Uit
Gegevenskenmerken | Afbeeldingsgrootte | Klein | Groot | -
Resolutie | Laag | Hoog

In de volgende tabel staan alleen de factoren met betrekking tot de afdruksnelheid.

Afdruksnelheid | Sneller | Langzamer | Tabblad of dialoogvenster
Instellingen in printersoftware | Afdrukstand/Richting | Staand | Liggend | Hoofdgroep (Windows), pagina-instelling (Macintosh)
Kleur (Macintosh)*** | Zwart | Kleur | Afdrukken
Gladde rand* | Uit | Aan | Geavanceerd
Snel invoeren* | Aan | Uit | Geavanceerd
PhotoEnhance | Uit | Aan | Hoofdgroep (Windows), afdrukvenster (Macintosh)
Spiegel afbeelding* | Uit | Aan | Paginalay-out (Windows), geavanceerde instellingen (Macintosh)
Sorteren* | Uit | Aan | Lay-out (Windows), Lay-out (Macintosh)
Omgekeerde volgorde* | Uit | Aan
Gegevenskenmerken | Verscheidenheid aan kleuren | Grijstinten** | Alle kleuren | -
Hardwarebronnen | Systeemsnelheid | Sneller | Langzamer | -
Vrije ruimte op vaste schijf | Veel | Weinig
Vrij geheugen | Veel | Weinig
Softwarestatus | Actieve toepassingen | Eén | Veel | -
Virtueel geheugen | Niet in gebruik | In gebruik

| * Varieert met de printersoftware en toepassing die u gebruikt.

| ** Grijstinten wil zeggen dat alleen zwarte inkt wordt gebruikt voor het afdrukken van de verschillende grijstinten, van zuiver zwart tot zuiver wit.

| *** Afhankelijk van het afdrukmateriaal dat wordt bedrukt.

[Boven]

## Het dialoogvenster Snelheid & Voortgang gebruiken (alleen voor Windows)

Windows-gebruikers kunnen in het dialoogvenster Snelheid & Voortgang bepaalde opties instellen die betrekking hebben op de afdruksnelheid. Klik op de knop Snelheid & Voortgang op het tabblad Hulpprogramma's van de printersoftware. Het volgende dialoogvenster verschijnt.

De mogelijke instellingen voor de afdruksnelheid volgen hierna.

| Opmerking:

Het door u gebruikte productmodel en de door u gebruikte Windows-versie bepalen welke functies in de printersoftware beschikbaar zijn.

### Hoge-snelheidkopieën

Selecteer Hoge-snelheidkopieën als u meerdere exemplaren van uw document sneller wilt afdrukken. De afdruksnelheid wordt verhoogd doordat bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een document de ruimte op de vaste schijf als cache wordt gebruikt.

### Voortgangsbalk weergeven

Selecteer Voortgangsbalk weergeven als tijdens het afdrukken altijd de voortgangsbalk zichtbaar moet zijn.

### RAW-data altijd spoolen (voor Windows XP en 2000)

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat documenten van Windows NT-clients worden gespoold met het RAW-formaat in plaats van met het EMF-formaat (metafile). (In Windows NT-toepassingen wordt standaard het EMF-formaat gebruikt.)

Gebruik deze optie als documenten die met het EMF-formaat worden gespoold, niet goed worden afgedrukt.

Bij spoolen met het gegevenstype RAW zijn er minder bronnen vereist dan met EMF. Daarom kunnen bepaalde problemen, zoals onvoldoende geheugen of schijfruimte of een lage afdruksnelheid, worden opgelost door het selectievakje RAW-data altijd spoolen in te schakelen.

| Opmerking:

Bij spoolen met het gegevenstype RAW kan de voortgang die wordt weergegeven door de voortgangsbalk afwijken van de werkelijke voortgang.

### Controlevoorkeursinstellingen

Klik op deze knop om het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen te openen, waarin u instellingen kunt vastleggen voor EPSON Status Monitor 3.

U kunt de volgende opties instellen.

Waarschuwing selecteren | Hier worden de huidige instellingen voor foutmeldingen weergegeven. Schakel het selectievakje in voor de typen fouten waarvoor u een melding wilt ontvangen. Opmerking: Klik op Standaard als u voor alle opties onder Waarschuwing selecteren weer de standaardinstellingen wilt activeren.
Snelkoppelingspictogram selecteren | Schakel het selectievakje Snelkoppelingspictogram in en kies een pictogramtype als u een pictogram wilt weergeven op de taakbalk van Windows als snelkoppeling. U kunt op het snelkoppelingspictogram op de taakbalk klikken om EPSON Status Monitor 3 te openen. Als u met de rechtermuisknop op het pictogram klikt, wordt een snelmenu weergegeven waarmee u bepaalde printerhulpprogramma's kunt openen.
Controle van gedeelde printers toestaan | Schakel dit selectievakje in als u controle van een gedeelde printer door andere computers wilt toestaan.

[Boven]