Scannen / Verschillende scanopties

# Bestanden rechtstreeks opslaan met EPSON Scan

Wanneer u de gescande afbeelding wilt opslaan zonder er iets aan te veranderen, start u EPSON Scan rechtstreeks. De afbeeldingen worden na het scannen automatisch opgeslagen als bestand in de map die is opgegeven in het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand.

| Open het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand.

> Voor Windows-gebruikers:
> Klik op Start, wijs naar Alle programma's (All Programs) (voor Windows XP) of Programma's (Programs) (voor Windows Me, 98 en 2000), vervolgens naar EPSON Scan en selecteer EPSON Scan.

> Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x:
> Selecteer EPSON Scan in het Apple-menu.

> Voor gebruikers van Mac OS X:
> Klik op het pictogram EPSON Scan in de programmamap.

|  | Opmerking:

Als het selectievakje Dit dialoogveld voor de volgende scan tonen is uitgeschakeld, wordt het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand niet automatisch weergegeven. U opent het dialoogvenster door te klikken op het kleine pijltje rechts naast de knop Scannen en vervolgens selecteert u Instellingen voor Bewaar bestand.

| Geef een locatie op voor het opslaan van de gescande afbeeldingen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren (Browse) (voor Windows) of Kies (Choose) (voor Macintosh), waarna u de gewenste map selecteert.

| Geef een bestandsnaam op met een alfanumerieke tekenreeks (prefix) en een driecijferig getal (startnummer).

> Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u een alfanumerieke tekenreeks in het veld Prefix en selecteert u een startnummer. De bestandsnaam die wordt gegenereerd is een combinatie van de prefix en het getal dat u hier opgeeft.

|  | Opmerking:

Voor gebruikers van Windows: de volgende tekens kunnen niet worden gebruikt in het voorvoegsel. \, /, :, ., *, ?, ", <, >, |

Voor gebruikers van Macintosh: een dubbele punt (:) kan niet worden gebruikt in het voorvoegsel.

Het getal moet uit drie cijfers bestaan. Wanneer u wilt opslaan in de 8.3-notatie van MS-DOS, mag het voorvoegsel niet langer zijn dan vijf alfanumerieke tekens.

| Selecteer een bestandstype. De beschikbare bestandstypen worden beschreven in de onderstaande tabel. Afhankelijk van het bestandstype dat u hebt geselecteerd, kunt u via de knop Opties gedetailleerde instellingen opgeven voor het opslaan van de gescande afbeelding.

Bestandstype (extensie) | Uitleg
BITMAP (*.BMP) (alleen Windows) | Standaardindeling van Windows voor afbeeldingsbestanden. De meeste Windows-toepassingen, zoals tekstverwerkingsprogramma's, kunnen afbeeldingen in deze indeling lezen en verwerken.
PICT (*.PCT) (alleen Macintosh) | Standaardindeling van Macintosh voor afbeeldingsbestanden. Vrijwel alle softwaretoepassingen voor Macintosh (zoals tekstverwerkers) kunnen overweg met het bestandstype PICT.
JPEG (*.JPG) | Gecomprimeerd bestandstype. De mate van compressie kan worden ingesteld. Met JPEG is een relatief hoge compressie mogelijk. Maar hoe hoger de compressie, des te lager de kwaliteit van de afbeelding. (N.B.: de oorspronkelijke gegevens kunnen niet meer worden teruggehaald.) Bovendien neemt de kwaliteit af telkens wanneer het bestand wordt opgeslagen. Daarom wordt het bestandstype TIFF aangeraden wanneer een bestand uitgebreid moet worden bewerkt of geretoucheerd.
TIFF (*.TIF) | Een bestandsindeling die is gemaakt voor de uitwisseling van gegevens tussen toepassingen als grafische software en DTP-programma's. Bij het scannen van zwart-witafbeeldingen kunt u zelf het compressietype opgeven.
Multi-TIFF (*.TIF) | Multi-TIFF is een bestandsindeling waarbij meerdere pagina's in hetzelfde bestand worden opgeslagen. Wanneer u documenten scant via de automatische documentinvoer worden al deze documenten in hetzelfde bestand opgeslagen. (Met andere bestandsindelingen wordt elk document in een apart bestand opgeslagen.) Om Multi-TIFF-bestanden te kunnen openen, hebt u echter een programma nodig dat deze bestandsindeling ondersteunt.
PDF (*.PDF) | PDF is een platform-onafhankelijke bestandsindeling. Om PDF-documenten te gebruiken, hebt u Adobe Acrobat® Reader® of Acrobat nodig. Wanneer u afbeeldingen (in kleur of grijstinten) opslaat in de PDF-indeling, kunt u de mate van compressie instellen.

| Klik op OK.

> EPSON Scan begint met scannen.

| De gescande afbeelding wordt automatisch opgeslagen op de opgegeven locatie.

[Boven]