Problemen oplossen / Scanproblemen

# Problemen bij het scannen van films

> Films scannen is niet mogelijk
> U kunt de film niet scannen in de automatische modus of het miniatuurvoorbeeld.
> De kleuren van kleurnegatieven zien er vreemd uit in de voorbeeldscan
> Er verschijnt een newton-ring in de gescande afbeelding

## Films scannen is niet mogelijk

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de kabel van het deksel is aangesloten op het apparaat.

- Controleer of de instelling bij Documenttype geschikt is voor het filmtype in de thuismodus of de professionele modus.

- Zorg ervoor dat de reflecterende mat verwijderd is wanneer u films wilt scannen.

- Controleer of de film juist in de filmhouder is geplaatst en of de filmhouder juist op de glasplaat is geplaatst. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

| De filmhouder gebruiken

[Boven]

## U kunt de film niet scannen in de automatische modus of het miniatuurvoorbeeld.

Bij het scannen van films kan EPSON Scan de afbeeldingen mogelijk niet lokaliseren of worden de afbeeldingen niet zoals gewenst bijgesneden of gegroepeerd. Bijvoorbeeld:

- Afbeeldingen met een donkere achtergrond worden mogelijk onregelmatig bijgesneden.

- Afbeeldingen met een zeer lichte achtergrond worden mogelijk onregelmatig bijgesneden.

- Kleurennegatieven met een uiterst lichte of donkere basiskleur (achtergrond) kunnen niet regelmatig worden bijgesneden.

- Van elke afbeelding wordt rondom een smalle rand afgesneden.

- Bij het scannen van films met zowel afbeeldingen in panoramaformaat als in normaal formaat, worden de afbeeldingen in panoramaformaat onregelmatig bijgesneden.

- Films met een groter formaat dan 35 mm (zoals middenformaat of 4 x 5) kunnen niet worden gescand.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de film juist in de filmhouder is geplaatst en of de filmhouder juist op de glasplaat is geplaatst. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

| De filmhouder gebruiken

- Schakel over op de thuismodus of professionele modus en geef een voorbeeld weer met de normale voorbeeldscan. Geef op de voorbeeldscan met een selectiekader aan welk gebied u wilt scannen en geef dan een scanopdracht.

[Boven]

## De kleuren van kleurnegatieven zien er vreemd uit in de voorbeeldscan

Wijzig een of meer van de volgende instellingen in EPSON Scan:

- Controleer of de instelling bij Documenttype geschikt is voor het filmtype.

- In de normale weergave van de voorbeeldscan wordt het donkere gebied rondom de film, zoals het frame van de filmhouder, als wit gezien. Hierdoor wordt het scangebied anders belicht en zien de scans er donkerder uit. U kunt de juiste kleur weergeven door met de muisaanwijzer over een gebied te slepen en vervolgens op de knop Zoom te klikken.

- Gebruik de miniatuurweergave voor het weergeven van de voorbeeldscan.

[Boven]

## Er verschijnt een newton-ring in de gescande afbeelding

Een newton-ring is een ringvormig streeppatroon dat op de gescande afbeelding verschijnt bij het scannen van transparante materialen. Dit kan optreden wanneer de film gekruld is.

Plaats de film met de basiszijde naar beneden en geef een voorbeeldscan weer in de miniatuurweergave. Keer de afbeelding vervolgens om met de knop Spiegelen.

[Boven]