Productinformatie / Productspecificaties

# Elektrische specificaties

> 120 V-model
> 220-240 V-model

## 120 V-model

Ingangsspanning | 108 tot 132 V
Frequentiebereik | 50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie | 49,5 tot 60,5 Hz
Nominale ingangsstroom | 0,8 A (max. 1,2 A)
Stroomverbruik | Circa 23 W (bij het maken van een kopie van ISO10561 Letter Pattern los van de computer) Circa 6 W in energiespaarstand Circa 0,4 W wanneer uitgeschakeld

[Boven]

## 220-240 V-model

Ingangsspanning | 198 tot 264 V
Frequentiebereik | 50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie | 49,5 tot 60,5 Hz
Nominale ingangsstroom | 0,4 A (max. 0,6 A)
Stroomverbruik | Circa 24 W (bij het maken van een kopie van ISO10561 Letter Pattern los van de computer) Circa 6,5 W in energiespaarstand Circa 0,5 W wanneer uitgeschakeld

| Opmerking:

Het voltage van het apparaat staat aangegeven op een etiket op de achterzijde.

[Boven]