Productinformatie / Productspecificaties

# Papier

> Papierspecificaties
> Afdrukgebied

| Opmerking:

Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan EPSON niet instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door EPSON zelf wordt geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u hiervan grote hoeveelheden aanschaft of hierop grote taken afdrukt.

## Papierspecificaties

Losse vellen:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Letter (216 x 279 mm) Half-letter (140 x 216 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184,2 x 267 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 3,5 x 5" (89 x 127 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van Epson
Dikte (voor gewoon papier) | 0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht (voor gewoon papier) | 64 g/m2 tot 90 g/m2

Enveloppen:

Formaat | No. 10 (105 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost
Dikte | 0,16 tot 0,52 mm (0,006 tot 0,02 inch)
Gewicht | 45 g/m2 tot 75 g/m2

Premium Ink Jet Plain Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Bright White Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Cards:

Formaat | A6 (105 x 148 mm) 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost

Photo Quality Ink Jet Note Cards (met enveloppen):

Formaat | A6 (105 x 148 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost

Photo Quality Ink Jet Greeting Cards (met enveloppen):

Formaat | 5 × 8" (127 x 203 mm) 8 × 10" (203 x 254 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost

Photo Quality Self Adhesive Sheets:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Matte Paper-Heavyweight:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Double-Sided Matte Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Fotopapier:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 4 x 6" (102 x 152 mm) zonder perforaties 100 x 150 mm 200 x 300 mm
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Glossy Photo Paper:

Formaat | Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Glossy Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 x 150 mm
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Semigloss Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Luster Photo Paper:

Formaat | Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

ColorLife™ Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Transparencies:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

| Opmerking:

Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik papier van een betere kwaliteit als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat.

Laad geen omgekruld of gevouwen papier in de printer.

Gebruik papier onder normale condities: Temperatuur 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F) Luchtvochtigheid 40 tot 60%

[Boven]

## Afdrukgebied

Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna voor het afdrukgebied van losse vellen en enveloppen.

Losse vellen | Enveloppen

Het gearceerde gedeelte is het afdrukgebied.

| Losse vellen | Enveloppen
A: bovenmarge | 3,0 mm (0,12") | 3,0 mm (0,12")
B-L: linkermarge | 3,0 mm (0,12") | 5,0 mm (0,2")
B-R: rechtermarge | 3,0 mm (0,12") | 5,0 mm (0,2")
C: ondermarge | 3,0 mm (0,12") | 20,0 mm (0,78") voor Windows en Mac OS 8.6 tot 9.2. 3,0 mm (0,12") voor Mac OS X.

| Opmerking:

Afhankelijk van het type afdrukmateriaal dat u gebruikt, kan de afdrukkwaliteit minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of deze gedeelten kunnen vegen vertonen.

[Boven]