Informações Sobre o Produto / Características Técnicas

# Digitalização

Tipo de digitalizador | Digitalizador de mesa a cores
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de linha CCD a cores
Pixéis efectivos | 20,400 x 28.080 pixéis a 2.400 ppp, 100%
Formato do documento | 8,5 x 11,7" (216 x 297 mm) A4 ou US Letter (a área de leitura pode ser especificada a partir do software)
Resolução de digitalização | 2.400 ppp (digitalização principal) 4.800 ppp com Micro Step (digitalização secundária)
Resolução de saída | 50 a 6.400 ppp (em incrementos de 1 ppp)
Separação de cores | Filtros de cores RGB em CCD
Dados de imagem | Internos: 16 bits / pixel / cor Externos: 1 a 16 bits / pixel / cor
Correcção gama | 2 tipos para correcção definida pelo utilizador
Interface | USB 2.0
Fonte de luz | Lâmpada fluorescente branca de cátodo frio
Fiabilidade | 30.000 ciclos de movimentos do carreto (MCBF da unidade central) Lâmpada: 10.000 horas de duração
Leitor de transparências (LTP) integrado | Transparências até tiras de película de 35 mm x 6, slides de 35 mm x 4, com divisões no suporte para películas

[Superior]