Informações Sobre o Produto / Características Técnicas

# Conectores para Cartões de Memória de Origem

Conectores para cartões | CF Tipo II | Compatível com as especificações CF+ e CompactFlash, revisão 1.4
SmartMedia | Compatível com "SmartMedia Standard 2000"
Memory Stick/Memory Stick PRO | Compatível com a norma "Memory Stick, versão 1.3" e as especificações "Memory Stick Standard Memory Stick PRO FORMAT, versão 1.0"
SD/MMC | Compatível com as especificações para cartões de memória SD / PARTE1 Especificações da camada física Versão 1.0 Compatível com "MultiMediaCard Standard"
Conector para cartões xD-Picture | Compatível com a norma "xD-Picture Card™ Versão 1.0".
Cartões de memória compatíveis | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Microdrive Cartão SD (Secure Digital) Cartão MiniSD** MultiMediaCard Cartão xD-Picture
Requisitos de voltagem | 3,3 V /5 V; 3,3 V Corrente máxima de 500 mA

| * Capacidade máxima de 128 MB.

| ** Adaptador necessário.

[Superior]