Digitalização / Várias Opções de Digitalização

# Guardar Ficheiros Directamente com o EPSON Scan

Quando guardar a imagem digitalizada sem a editar na aplicação, inicie o EPSON Scan directamente. Depois de digitalizar as imagens, estas são automaticamente guardadas como ficheiros para a pasta especificada na caixa de diálogo Definições Gravar Ficheiro.

| Abra a caixa de diálogo Definições Gravar Ficheiro.

> Utilizadores de Windows:
> Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (Windows XP) ou Programas (Windows Me, 98 ou 2000); em seguida, faça clique em EPSON Scan e seleccione EPSON Scan.

> Utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x:
> Seleccione EPSON Scan a partir do menu da maçã.

> Utilizadores de Mac OS X:
> Faça clique no ícone EPSON Scan situado na pasta de aplicações.

|  | Nota:

Se a caixa de verificação Apresentar esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização estiver desactivada, a caixa de diálogo Definições Gravar Ficheiro não aparece automaticamente. Para abrir a caixa de diálogo, faça clique na seta situada à direita da tecla Digitalizar e, em seguida, seleccione Definições Gravar Ficheiro.

| Especifique o local onde pretende guardar as imagens digitalizadas. Se pretender alterar a localização predefinida, faça clique na tecla de pesquisa (Windows) ou na tecla de selecção (Macintosh) e seleccione a pasta pretendida.

| Especifique um nome para o ficheiro com uma sequência de caracteres alfanuméricos (prefixo) e um número de 3 dígitos (número inicial).

> Se pretender alterar o nome do ficheiro, insira uma sequência de caracteres alfanuméricos como prefixo e seleccione o número inicial. O nome do ficheiro será constituído pelo prefixo e pelo número especificado.

|  | Nota:

Os utilizadores de Windows não podem utilizar os seguintes caracteres no prefixo: \, /, :, ., *, ?, ", <, >, |

Os utilizadores de Macintosh não podem utilizar os dois pontos (:) no prefixo.

O número tem de ser constituído por 3 dígitos. Quando efectuar gravações com o formato MS -DOS 8.3, certifique-se de que o prefixo não possui mais de 5 caracteres alfanuméricos.

| Seleccione um formato de ficheiro. Para mais informações sobre os formatos de ficheiro, consulte a tabela apresentada em seguida. Consoante o formato de ficheiro seleccionado, a tecla Opções pode estar disponível para que possa efectuar definições pormenorizadas para a imagem digitalizada que gravou.

Formato (extensão do ficheiro) | Explicação
BITMAP (*.BMP) (Windows) | Formato de ficheiro de imagem padrão utilizado no Windows. A maioria das aplicações do Windows, incluindo os programas de processamento de texto, conseguem ler e processar imagens neste formato.
PICT (*.PCT) (Macintosh) | Formato de ficheiro de imagem padrão utilizado em Macintosh. A maioria das aplicações Macintosh (como programas de processamento de texto) suportam o formato de ficheiro PICT.
JPEG (*.JPG) | Formato de ficheiro comprimido. É possível seleccionar a qualidade de compressão; o formato JEPG permite obter um nível de compressão relativamente elevado. No entanto, quanto maior for o nível de compressão, menor é a qualidade de imagem (tenha em atenção que não é possível repor os dados originais). Além disso, a qualidade de imagem diminui sempre que os dados são guardados. O formato TIFF é recomendado quando necessitar de efectuar alterações, retoques ou outra operação semelhante.
TIFF (*.TIF) | Formato de ficheiro criado para a troca de dados entre várias aplicações, como, por exemplo, software gráfico e software de edição electrónica. Quando digitalizar imagens monocromáticas, pode especificar o tipo de compressão.
Multi-TIFF (*.TIF) | Formato TIFF que grava várias páginas num mesmo ficheiro. Quando digitaliza documentos através do Alimentador Automático de Documentos, eles ficam todos gravados no mesmo ficheiro (com outros formatos, cada documento é guardado num ficheiro diferente). No entanto, para abrir os ficheiros Multi-TIFF, necessita de uma aplicação que suporte este formato.
PDF (*.PDF) | Formato de documento que não depende de plataformas. Para utilizar documentos PDF, necessita do Adobe Acrobat® Reader® ou Acrobat. Ao gravar imagens a cores ou com níveis de cinzento em formato PDF, pode seleccionar a qualidade de compressão.

| Faça clique em OK.

> O EPSON Scan inicia o processo de digitalização.

| A imagem digitalizada é gravada automaticamente no local especificado.

[Superior]