Digitalização / Como Digitalizar

# Colocar Fotografias e Documentos no Vidro de Digitalização

> Retirar a tampa do digitalizador para documentos espessos ou de formato superior

Antes de digitalizar um documento, tenha em atenção os direitos de autor dos documentos. Não digitalize texto nem imagens publicadas sem a autorização do titular dos direitos de autor.

| Nota:

Mantenha o vidro de digitalização limpo.

| Abra a tampa do digitalizador. Coloque o documento original no vidro de digitalização com a face a ser digitalizada voltada para baixo. Certifique-se de que o documento está correctamente alinhado.

|  | Importante:

Nunca abra a tampa do digitalizador para além do seu limite intencionalmente.

|  | Nota:

Certifique-se de que o documento fica encostado ao vidro; caso contrário, a imagem ficará desfocada.

Existe uma margem de 2,5 mm a partir dos limites do vidro de digitalização que não será digitalizada.

> 1. Área máxima ilegível de 2,5 mm
> 2. Área máxima ilegível de 2,5 mm

| Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador para que o documento não se desloque.

|  | Nota:

Para digitalizar correctamente o documento, feche a tampa do digitalizador para evitar a interferência de luz externa.

Não deixe fotografias no vidro do digitalização durante muito tempo, pois podem colar-se ao vidro.

Não coloque objectos pesados em cima do produto.

Para digitalizar documentos espessos ou de grandes dimensões, pode remover a tampa do digitalizador para alinhar o documento mais facilmente. Consulte a secção Retirar a tampa do digitalizador para documentos espessos ou de formato superior.

## Retirar a tampa do digitalizador para documentos espessos ou de formato superior

Para digitalizar documentos espessos ou de formato superior, retire a tampa do digitalizador.

| Nota:

Quando digitalizar um documento sem a tampa do digitalizador, certifique-se de que o documento fica totalmente encostado ao vidro de digitalização.

Não exerça demasiada pressão sobre o documento e certifique-se de que este não se desloca.

### Remover e instalar a tampa do digitalizador

| Certifique-se de que este produto está desligado.

| Retire o cabo da tampa do documento.

| Abra a tampa do digitalizador e puxe-a para cima.

Para instalar a tampa do digitalizador, coloque-a pela ordem inversa em que foi retirada.

| Importante:

Não exerça demasiada pressão sobre a tampa do digitalizador nem a coloque na diagonal; caso contrário, poderá danificar a tampa.

Não abra nem feche o digitalizador sem a tampa estar colocada. Se o fizer, poderá danificar o digitalizador.

[Superior]