Resolução de Problemas / Problemas de Digitalização

# Problemas na Digitalização de Películas

> Não consegue digitalizar películas
> Não é possível digitalizar películas a partir do modo automático ou do modo de pré-visualização de miniaturas
> A cor das imagens de película negativa pré-visualizadas está estranha
> O anel de Newton aparece na imagem digitalizada

## Não consegue digitalizar películas

Experimente algumas das seguintes soluções:

- Certifique-se de que o cabo da tampa do digitalizador está ligado ao produto.

- Certifique-se de que o tipo de documento está correctamente configurado para o tipo de película que está a utilizar no modo casa ou no modo profissional.

- Quando quiser digitalizar películas, certifique-se de que a cobertura reflectora foi retirada.

- Certifique-se de que coloca correctamente a película no suporte para película e que este está correctamente posicionado no vidro de digitalização. Para obter mais informações, consulte a seguinte secção:

| Utilizar o Suporte para Película

[Superior]

## Não é possível digitalizar películas a partir do modo automático ou do modo de pré-visualização de miniaturas

Quando digitaliza películas, o EPSON Scan pode não conseguir detectar as imagens ou estas podem ser recortadas ou agrupadas de forma indesejada, tal como o exemplo apresentado em seguida.

- As imagens com um fundo escuro podem ser recortadas de forma irregular.

- As imagens com um fundo muito claro também podem ser recortadas de forma irregular.

- As películas negativas a cores cuja cor de base (fundo) seja extremamente clara ou escura não podem ser recortadas de forma simétrica.

- É recortada uma pequena área à volta das margens de cada imagem.

- Quando digitalizar películas com imagens de formato normal ou panorâmico, as imagens panorâmicas podem ser recortadas de forma irregular.

- As películas com tamanho superior a 35 mm (como, por exemplo, películas de formato médio ou 4 x 5) não podem ser digitalizadas.

Experimente algumas das seguintes soluções:

- Certifique-se de que coloca correctamente a película no suporte para película e que este está correctamente posicionado no vidro de digitalização. Para obter mais informações, consulte a seguinte secção:

| Utilizar o Suporte para Película

- Mude para o modo casa ou profissional e efectue as pré-visualizações no modo de pré-visualização normal. Na janela de pré-visualização, crie demarcações na área que pretende digitalizar e, em seguida, efectue a digitalização.

[Superior]

## A cor das imagens de película negativa pré-visualizadas está estranha

Experimente algumas das seguintes soluções nas definições do EPSON Scan:

- Certifique-se de que o tipo de documento está correctamente configurado para o tipo de película que está a utilizar.

- Quando pré-visualizar imagens no modo de pré-visualização normal, a área escura em volta da película, como, por exemplo, a moldura do suporte para película, é representada a branco; essa situação altera a exposição da área de digitalização e faz com que as digitalizações pareçam mais escuras. Para observar a cor adequada, faça clique e arraste o ponteiro do rato sobre uma área e, em seguida, faça clique na tecla Pré-visualização com zoom .

- Pré-visualize as imagens no modo de pré-visualização de miniaturas.

[Superior]

## O anel de Newton aparece na imagem digitalizada

O anel de Newton são faixas em forma de anel que aparecem na imagem digitalizada quando digitaliza materiais transparentes. Isto pode acontecer quando a película está dobrada.

Coloque a película com a base voltada para cima e efectue a pré-visualização no modo de pré-visualização de miniaturas. Em seguida, inverta a imagem pré-visualizada através da tecla Espelho .

[Superior]