Informations sur le produit / Caractéristiques techniques

# Caractéristiques électriques

| Modèle 100-120 V | Modèle 220-240 V
Tension d'entrée | CA 100 à 120 V | CA 200 à 240 V
Fréquence nominale | 50 à 60 Hz
Intensité nominale | A241B | A181B | 0,4 A
0,7 A | 0,5 A
Consommation électrique | 17 W en fonctionnement 14 W en mode d'attente 5,5 W en veille

| Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située à l'arrière du scanner.

### Conformité ENERGY STAR®

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, EPSON garantit que ce produit répond aux directives du programme ENERGY STAR® pour l'économie d'énergie.

Le programme international ENERGY STAR® pour le matériel de bureau est un programme de partenariat volontaire avec les constructeurs de matériels informatiques et bureautiques pour promouvoir l'introduction d'ordinateurs personnels, de moniteurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de photocopieuses et de scanners à faible consommation d'énergie dans le cadre d'un effort visant à limiter la pollution atmosphérique.

[Haut]

Précédent | Suivant