Obrigado por ter comprado uma impressora EPSON. Este documento contém algumas notas que dizem respeito à sua nova impressora.

------------------------------------------------------------------------------------
Ficheiro LEIA-ME do Controlador de Impressão EPSON da Série AL
para Microsoft(R) Windows(R) 95, Windows(R)98, Windows(R) Me, Windows NT(R) 4.0,
Windows(R) 2000 e Windows(R) XP
------------------------------------------------------------------------------------

[Índice]
1. Introdução
2. Informações legais importantes
3. Notas de instalação
4. Notas relativas à impressão

------------------------------------------------------------------------------------
1. Introdução
Este documento contém informações que deve ter em atenção quando imprimir através do Windows. 

2. Informações legais importantes
O software com a designação Controlador de Impressão EPSON da Série AL (o "software") é fornecido "COMO TAL". NÃO SÃO DADAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE.

O software pode ser copiado e distribuído gratuitamente apenas aos utilizadores de impressoras da marca EPSON. Todos os ficheiros que estão no suporte devem ser copiados sem qualquer alteração, inclusive todas as marcas registadas e avisos. Todos os componentes do software têm de ser distribuídos em conjunto. O software não pode ser distribuído com fins lucrativos.


Copyright (c) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION


3. Notas de instalação
Execute o setup.exe que se encontra no suporte 1 em cada Sistema Operativo.
Certifique-se de que,
*todas as outras aplicações estão fechadas e que todas as tarefas de impressão terminaram antes de instalar o controlador de impressão.
*quando o programa de instalação lhe perguntar se quer "Manter o controlador existente" ou "Substituir o controlador existente", selecciona sempre a opção de substituição.

4. Notas relativas à impressão

(1) Geral
1) Os resultados de impressão obtidos com a AL-C1000 poderão ser ligeiramente diferentes dos obtidos com outra impressora EPSON da série AL.
2) Se a opção [Controlar o Estado de Impressão] do separador [Utilitário] não estiver seleccionada, não será possível detectar alguns erros.

(2) Configurar controladores a partir de aplicações 
Não é possível configurar a impressão a partir de determinadas aplicações. Seleccionar definições de impressão para o controlador a partir dessas aplicações não produz qualquer efeito na impressão.
Se utilizar aplicações que não permitam a configuração da impressão, imprima apenas depois de seleccionar as condições de impressão do controlador no Painel de Controlo.

(3) Impressão com opções de zoom
As extremidades do original podem não ficar impressas se utilizar as opções de zoom. 
Quando imprimir nos modos de zoom, certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para as margens esquerda, direita, superior e inferior.

--------------------------------------------------------------------------------

Microsoft e Windows são marcas registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.
Os nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são marcas registadas das respectivas empresas.

--------------------------------------------------------------------------------

Este ficheiro Leia-me contém as últimas informações sobre o seu produto EPSON.
                                                          3/11/2002
---------------------------------------------------------------------
1. Soluções para problemas gerais

1-1. Se não conseguir controlar uma impressora partilhada em Windows, 
     verifique o seguinte:

	*Certifique-se de que o controlador da impressora está instalado no
	 computador que aloja a impressora partilhada em Windows e que, no
	 controlador de impressão, a impressora está configurada para ser
	 partilhada. Certifique-se ainda de que a opção que permite o controlo 
	 de impressoras partilhadas está seleccionada na caixa de diálogo de 
         preferências de controlo.

	*(Windows Me/98/95) No servidor, faça clique duas vezes no ícone de Rede
	 no Painel de Controlo e certifique-se de que o componente de partilha de
         ficheiros e impressoras para Microsoft Networks está instalado. Em seguida,
	 certifique-se de que o protocolo compatível IPX/SPX ou o protocolo TCP/IP
         está instalado no servidor e nos computadores-clientes.

	*Certifique-se de que a versão 4.xxx ou posterior da interface da impressora
	 está instalada no servidor e nos computadores-clientes. Para confirmar a
	 versão da interface da impressora, abra a caixa de diálogo do EPSON Status 
         Monitor 3 e faça clique no ícone situado à esquerda da barra de títulos do
	 EPSON Status Monitor 3. Seleccione "Sobre..." no menu e confirme a versão na
	 caixa de mensagem que aparece.

1-2. Limitação na monitorização de impressoras de rede em ambiente Windows 95

O Windows Socket 2 tem de estar instalado. O Windows Socket 2 está disponível 
na Microsoft Corporation.

1-3. Quando utilizar esta impressora como uma impressora de rede, estão disponíveis as seguintes ligações:
    *Ligação EpsonNetDirectPrint TCP/IP em Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0.
    *Ligação LPR em Windows XP/2000/NT4.0.
    *Ligação TCP/IP padrão em Windows XP/2000.
    *Partilha LPR em Windows XP/2000/NT4.0 e partilha TCP/IP padrão em Windows XP/2000 com ligação a partir do computador-cliente em Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0.

1-4. Se não conseguir controlar impressoras de rede depois de regressar 
do modo de repouso num ambiente do Windows 95, proceda da seguinte forma:

Feche o controlador da impressora e o EPSON Status Monitor 3; em seguida, 
reinicie o Status Monitor. Para obter informações sobre como aceder ao 
Status Monitor, consulte o Guia do Utilizador da impressora.


2. Soluções para ambientes Windows XP/2000/NT

2-1. Para desinstalar o EPSON Status Monitor 3 de um ambiente multi-utilizador 
em Windows XP/2000/NT, retire o ícone de atalho de todos os clientes antes de 
proceder à desinstalação. Pode retirar o ícone desactivando a caixa de selecção
Ícone de Atalho, na caixa de diálogo de preferências de controlo.

2-2. Em Windows XP/2000/NT, quando liga uma impressora partilhada ao servidor, 
execute as seguintes operações em todos os computadores-clientes:

    *Desactive a opção que permite controlar a impressora partilhada
     na janela de preferências de controlo do controlador.
    *Feche o EPSON Net WebManager.
     Para alterar estas definições, necessita de privilégios de Administrador.
     Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador do EPSON Net WebManager.  


---------------------------------------------------------------------
Aviso geral: Os nomes de produtos aqui referidos são utilizados 
unicamente para fins de identificação e podem ser marcas registadas 
dos respectivos proprietários. 
A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

FIM
