Este ficheiro Leia-me contém as últimas informações sobre o seu produto EPSON.
                                                          3/11/2002
---------------------------------------------------------------------
1. Soluções para problemas gerais

1-1. Notas para utilizar o EPSON Status Monitor 2 e o EPSON Status Monitor 3
     em conjunto

     O EPSON Status Monitor3 permite controlar os seguintes tipos de ligações,
     mesmo que estas definições estejam desactivadas no EPSON Status Monitor 2.
      * Impressoras locais
      * Impressoras LPR
      * Impressoras NetWare
      * Impressoras partilhadas em Windows
     Estas definições deverão funcionar na maioria dos casos.

      Se instalar o EPSON Status Monitor 2 e alterar as definições de monitorização,
      alterará igualmente as definições do EPSON Status Monitor 3, o que poderá
      provocar problemas de impressão e monitorização.
     (Nota)   *Se um determinado protocolo de comunicação não estiver instalado,
               as definições de controlo não serão activadas.
              *Para configurar o EPSON Status Monitor 3, reinstale o
               controlador da impressora. 

1-2. Limitação na monitorização de impressoras de rede em ambiente Windows 95

O Windows Socket 2 tem de estar instalado. O Windows Socket 2 está disponível 
na Microsoft Corporation.

1-3. Se não conseguir controlar impressoras de rede depois de regressar 
do modo de repouso num ambiente do Windows 95, proceda da seguinte forma:

Feche o controlador da impressora e o EPSON Status Monitor 3; em seguida, 
reinicie o Status Monitor. Para obter informações sobre como aceder ao 
Status Monitor, consulte o Guia do Utilizador da impressora.


2. Soluções para ambientes Windows XP/2000/NT

2-1. Para desinstalar o EPSON Status Monitor 3 de um ambiente multi-utilizador 
em Windows XP/2000/NT, retire o ícone de atalho de todos os clientes antes de 
proceder à desinstalação. Pode retirar o ícone desactivando a caixa de selecção
Ícone de Atalho, na caixa de diálogo de preferências de controlo.


3. Soluções para impressoras de rede

3-1. Para controlar uma impressora NetWare, ligue apenas um servidor 
de impressão a cada fila. Para obter informações sobre como fazê-lo, 
consulte o Guia do Administrador da impressora.

3-2. Não pode controlar a fila de uma impressora NetWare para além 
do encaminhador IPX porque a definição de impulsos IPX é 0.

3-3. Para controlar impressoras NetWare, tem de utilizar um Novell Client
que corresponda à versão do sistema operativo que possui. 
Está confirmado o funcionamento para as seguintes versões.

	*Windows Me/98/95: Novell Client 3.31 for Windows 95/98
	*Windows 2000/NT 4.0: Novell Client 4.81 for Windows NT/2000

3-4. Limitação na monitorização de impressoras NetWare

Este produto suporta impressoras NetWare configuradas por um sistema 
de filas de impressão, como por exemplo, Bindery ou NDS.  Não é possível 
controlar impressoras NDPS (Novell Distributed Print Services).


4. Função de Gestão de Tarefas

4-1. Ligações que suportam a função Gestão de Tarefas

	*Ligações EpsonNet Direct Print TCP/IP em Windows XP/Me/98/95/
	 2000/NT 4.0.
	*Ligações LPR em Windows XP/2000/NT 4.0.
	*Ligações padrão TCP/IP em Windows XP/2000.
	*Ligações LPR partilhadas em Windows 2000/NT 4.0 e ligações padrão TCP/IP partilhadas em Windows
	 2000 com computadores-cliente com o Windows XP/Me/98/95/2000/NT 4.0 instalado.
	Tenha em atenção que se a conta do utilizador usada para efectuar ligação a um computador-cliente for
	diferente da conta usada para efectuar ligação ao servidor,
	a função Gestão de Tarefas não está disponível.
	
	As ligações LPR partilhadas em Windows XP e as ligações padrão TCP/IP partilhadas em Windows XP
	em computadores-cliente com o Windows instalado não suportam a função
	Gestão de Tarefas.

4-2. As ligações NetWare não suportam a função Gestão de Tarefas.

4-3. Para poder utilizar a função "Notificar quando terminar impressão", tem de seleccionar a opção 
"Controlar o Estado de Impressão" no separador Utilitários do controlador da impressora.


---------------------------------------------------------------------
Aviso geral: Os nomes de produtos aqui referidos são utilizados 
unicamente para fins de identificação e podem ser marcas registadas 
dos respectivos proprietários. 
A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

FIM
