Obrigado por ter comprado uma impressora EPSON. Este documento contém algumas notas que dizem respeito à sua nova impressora.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ficheiro LEIA-ME do Controlador de Impressão EPSON da Série AL
para Microsoft(R) Windows(R) 95/98/Me, Windows NT(R) 4.0, Windows(R) 2000 e Windows(R) XP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Índice]
1. Introdução
2. Informações legais importantes
3. Notas de instalação
4. Notas relativas à impressão

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Introdução
Este documento contém informações que deve considerar quando imprimir através do Windows. 

2. Informações legais importantes
O software com a designação Controlador de Impressão EPSON da Série AL (o "software") é fornecido "COMO TAL". NÃO SÃO DADAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE.

O software pode ser copiado e distribuído gratuitamente apenas aos utilizadores de impressoras da marca EPSON. Todos os ficheiros que estão no suporte devem ser copiados sem qualquer alteração, inclusive todas as marcas registadas e avisos. Todos os componentes do software têm de ser distribuídos em conjunto. O software não pode ser distribuído com fins lucrativos.

Copyright (c) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION


3. Notas de instalação
Execute o setup.exe que se encontra no suporte 1 em cada Sistema Operativo.
Certifique-se de que
*todas as outras aplicações estão fechadas e que todas as tarefas de impressão terminaram antes de instalar o controlador de impressão.
*quando o programa de instalação lhe perguntar se quer "Manter o controlador existente" ou "Substituir o controlador existente",
seleccione sempre a opção de substituição.

4. Notas relativas à impressão

1) Instalar controladores a partir de aplicações 
Não é possível configurar a impressão a partir de determinadas aplicações. Seleccionar condições de impressão para o controlador a partir dessas aplicações não produz qualquer efeito na impressão.
Se utilizar aplicações que não permitam a configuração da impressão, imprima apenas depois de seleccionar as condições de impressão do controlador no Painel de Controlo.

2) Impressão com opções de zoom
As extremidades do original podem não ficar impressas com as opções de zoom. 
Quando imprimir nos modos de zoom, certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para as margens esquerda, direita, superior e inferior.

3) Algumas aplicações podem não produzir os resultados de impressão desejados.
Alterar o modo de impressão no controlador poderá produzir os resultados desejados nestes casos.
Para alterar o modo de impressão:
	1. Faça clique em [Iniciar] na barra de tarefas, seleccione [Definições] e, em seguida, seleccione [Impressoras]. 
	2. Faça clique no ícone da impressora a alterar e seleccione [Propriedades] no menu [Ficheiro].
	3. Faça clique no separador [Definições Básicas] e seleccione [Avançado]. Seleccione a tecla [Outras Definições] e faça clique sobre ela
	 para abrir a caixa de diálogo [Definições Avançadas].
	4. Seleccione o modo desejado a partir da lista [Modo de Impressão] na caixa de diálogo [Definições Avançadas].

Se não obtiver os resultados de impressão desejados no modo de alta velocidade, seleccione o modo de alta qualidade ou o modo CRT.

* Em algumas aplicações gráficas, as gradações cromáticas poderão ser diferentes das apresentadas no ecrã.     
Se isso acontecer, seleccione outra opção de melhoramento de imagem para a definição Modo na caixa de diálogo [Outras Definições].    
Para alterar a definição Ajuste de Cor, abra a caixa de diálogo [Outras Definições] da forma descrita anteriormente e seleccione o  método pretendido a partir de [Modo(M)].

* Quando utilizar as funções de alteração de fonte existentes nas aplicações de processamento de texto, seleccione [Imprimir fontes TrueType como bitmap(N)] na caixa de diálogo [Definições Avançadas] situada no separador [Definições Opcionais] do controlador de impressão.

* Se tiver problemas com impressões efectuadas a partir de aplicações da Adobe, desactive o Adobe Type Manager e volte a imprimir.  

4) Impressão do Símbolo Euro
O controlador de impressão suporta o símbolo Euro com as seguintes fontes internas da impressora:
	Courier SWC
	Dutch 801 SWM	
	Swiss 721 SWM
	Dutch 801 SWC
	Zapf Humanist 601 SWC
	Ribbon 131 SWC
	Clarendon Condensed SWC
	Swiss 742 SWC
	Swiss 742 Condensed SWC
	Incised 901 SWC
	Original Garamond SWC
	Audrey Two SWC
	Flareserif 821 SWC
	Flareserif 821 Extra Bold SWC
	Letter Gothic SWC
	ITC Avant Garde SWA
	ITC Bookman SWA
	Courier SWA
	Swiss 721 SWA
	Swiss 721 Narrow SWA
	Century Schoolbook SWA
	Zapf Calligraphic 801 SWA
	Dutch 801 SWA
	ITC Zapf Chancery SWA
	ITC Zapf Dingbats SWA

Se tiver dificuldades em imprimir o símbolo do Euro, active a opção Tabela de Substituição do controlador da impressora. 
Se o sistema que utilizar tiver fontes de ecrã que suportem o símbolo do Euro, poderá imprimi-lo sem utilizar as fontes internas da impressora. 
Para isso, altere "Fontes TrueType c/ substituição" para "Imprimir fontes TrueType como bitmap", na caixa de diálogo [Definições Avançadas] situada no separador [Definições Opcionais] do controlador de impressão, antes de imprimir.

*******************************************************************************************************************************************************



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este ficheiro Leia-me contém as últimas informações sobre o seu produto EPSON.
                                                          3/11/2002
---------------------------------------------------------------------
1. Soluções para problemas gerais

1-1. Notas para utilizar o EPSON Status Monitor 2 e o EPSON Status Monitor 3
     em conjunto

     O EPSON Status Monitor3 permite controlar os seguintes tipos de ligações,
     mesmo que estas definições estejam desactivadas no EPSON Status Monitor 2.
      * Impressoras locais
      * Impressoras LPR
      * Impressoras NetWare
      * Impressoras partilhadas em Windows
     Estas definições deverão funcionar na maioria dos casos.

      Se instalar o EPSON Status Monitor 2 e alterar as definições de monitorização,
      alterará igualmente as definições do EPSON Status Monitor 3, o que poderá
      provocar problemas de impressão e monitorização.
     (Nota)   *Se um determinado protocolo de comunicação não estiver instalado,
               as definições de controlo não serão activadas.
              *Para configurar o EPSON Status Monitor 3, reinstale o
               controlador da impressora. 

1-2. Se não conseguir controlar uma impressora partilhada em Windows, 
     verifique o seguinte:

	*Certifique-se de que o controlador da impressora está instalado no
	 computador que aloja a impressora partilhada em Windows e que, no
	 controlador de impressão, a impressora está configurada para ser
	 partilhada. Certifique-se ainda de que a opção que permite o controlo 
	 de impressoras partilhadas está seleccionada na caixa de diálogo de 
         preferências de controlo.

	*(Windows Me/98/95) No servidor, faça clique duas vezes no ícone de Rede
	 no Painel de Controlo e certifique-se de que o componente de partilha de
         ficheiros e impressoras para Microsoft Networks está instalado. Em seguida,
	 certifique-se de que o protocolo compatível IPX/SPX ou o protocolo TCP/IP
         está instalado no servidor e nos computadores-clientes.

	*Certifique-se de que a versão 4.xxx ou posterior da interface da impressora
	 está instalada no servidor e nos computadores-clientes. Para confirmar a
	 versão da interface da impressora, abra a caixa de diálogo do EPSON Status 
         Monitor 3 e faça clique no ícone situado à esquerda da barra de títulos do
	 EPSON Status Monitor 3. Seleccione "Sobre..." no menu e confirme a versão na
	 caixa de mensagem que aparece.

1-3. Limitação na monitorização de impressoras de rede em ambiente Windows 95

O Windows Socket 2 tem de estar instalado. O Windows Socket 2 está disponível 
na Microsoft Corporation.

1-4. Se não conseguir controlar impressoras de rede depois de regressar 
do modo de repouso num ambiente do Windows 95, proceda da seguinte forma:

Feche o controlador da impressora e o EPSON Status Monitor 3; em seguida, 
reinicie o Status Monitor. Para obter informações sobre como aceder ao 
Status Monitor, consulte o Guia do Utilizador da impressora.


2. Soluções para ambientes Windows XP/2000/NT

2-1. Para desinstalar o EPSON Status Monitor 3 de um ambiente multi-utilizador 
em Windows XP/2000/NT, retire o ícone de atalho de todos os clientes antes de 
proceder à desinstalação. Pode retirar o ícone desactivando a caixa de selecção
Ícone de Atalho, na caixa de diálogo de preferências de controlo.

2-2. Em Windows XP/2000/NT, quando liga uma impressora partilhada ao servidor, 
execute as seguintes operações em todos os computadores-clientes:

    *Desactive a opção que permite controlar a impressora partilhada
     na janela de preferências de controlo do controlador.
    *Feche o EPSON Net WebManager.
     Para alterar estas definições, necessita de privilégios de Administrador.
     Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador do EPSON Net WebManager.  


3. Soluções para impressoras de rede

3-1. Para controlar uma impressora NetWare, ligue apenas um servidor 
de impressão a cada fila. Para obter informações sobre como fazê-lo, 
consulte o Guia do Administrador da impressora.

3-2. Não pode controlar a fila de uma impressora NetWare para além 
do encaminhador IPX porque a definição de impulsos IPX é 0.

3-3. Para controlar impressoras NetWare, tem de utilizar um Novell Client
que corresponda à versão do sistema operativo que possui. 
Está confirmado o funcionamento para as seguintes versões.

	*Windows Me/98/95: Novell Client 3.31 for Windows 95/98
	*Windows 2000/NT 4.0: Novell Client 4.81 for Windows NT/2000

3-4. Limitação na monitorização de impressoras NetWare

Este produto suporta impressoras NetWare configuradas por um sistema 
de filas de impressão, como por exemplo, Bindery ou NDS.  Não é possível 
controlar impressoras NDPS (Novell Distributed Print Services).


---------------------------------------------------------------------
Aviso geral: Os nomes de produtos aqui referidos são utilizados 
unicamente para fins de identificação e podem ser marcas registadas 
dos respectivos proprietários. 
A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

FIM
